# 复印设置

以下设置与复印有关。
使用这些设置选择的默认设置适用于机器的所有功能（不仅是复印功能）。
浓度调整
在将复印浓度设为［自动］时调节浓度等级。
彩色
为原稿台和送稿器设置彩色模式中的复印浓度级别。
黑白
为原稿台和送稿器设置黑白模式中的复印浓度级别。
旋转复印设置
当原稿与纸张的放置方向不同时，此功能会将图象自动旋转90度，以在纸张上正确打印。
启用旋转复印设置，将A5尺寸原稿复印在A5R的纸张上。
增加或更改预设倍率
可以增加两个放大预设倍率值（101%-400%）和两个缩小预设倍率值（25%-99%）。
还可以在需要时更改预设倍率。
不能更改所增加预设倍率之外的预设倍率。
最大复印份数设置
此功能用于设置复印份数（连续复印份数）所能输入的最大数值。可以指定1至999之间的任何数字。
初始边位移动设置
用于设置默认边位移动量。可以将正面和反面设置为0mm至50mm，增量为1mm。
边缘消除宽度调整
此功能用于设置边缘消除功能的默认消除宽度。可以将边缘消除和中央消除设置为0mm至20mm，增量为1mm。
初始多画面合一设置
设置多画面合一的默认状态。选择多画面合一的页面布局，是否添加边框，并且如果添加边框是实线还是虚线。
卡片制作设置
用于为卡片制作功能设置默认原稿尺寸。
可以将原稿的X（横）向和Y（纵）向设置为25mm至210mm，增量为1mm。
适合纸张
启用此设置可让［适合纸张］键一直显示在卡片制作屏幕上。
自动鞍式装订设置
当使用手册复印功能时，自动进行鞍式装订。
初始标签宽度设置
用于设置标签复印的默认图象移动宽度（标签宽度）。
可以设置为0mm至20mm，增量为1mm。
禁止程序创建/删除
用于禁止删除和更改保存在任务程序中的复印设置。
双面复印时禁用手送纸盒
双面复印时禁止使用手送纸盒。
手送纸盒经常用于送入已禁止双面复印的标签页、投影胶片和其它特殊纸张。如果任何一张特殊纸张进入翻转组件，则可能会导致卡纸或损坏组件。如果您经常用已禁止双面复印的特殊纸张，建议您启用此设置。
禁止自动选择纸张
禁止自动选择纸张功能。
此功能启用时，机器不会自动选择与原稿台上或送稿器上的原稿尺寸相同的纸张。
自动选择补充纸张纸盒设置
此功能启用时，如果机器处于复印模式的待机状态，在某个纸盒中装有纸张，那么该纸盒就会被自动选择。
禁止创建自定义图象
禁止保存自定义图象。
复印时禁用发送
复印期间禁用图象发送功能。
黑白复印时送稿器高质量模式
可以将使用送稿器黑白复印的分辨率从600x400dpi更改为600x600dpi（高质量模式）。
使用高质量模式时，精细打印和细线条都会以较高的清晰度进行复制，但是扫描速度会比较慢。
当未选择高质量模式时，要以600×400dpi的分辨率进行扫描并获得最快的速度，必须满足以下条件。

- 复印倍率必须设置为100%。
- 不要选择可能会改变倍率的特殊模式。
- 不得启用［复印原稿模式］。
- 不要用［彩色开始］键进行黑白复印。

黑白复印时原稿台速度优先模式
可以将使用原稿台进行黑白复印的分辨率从600x600dpi更改为600x300dpi（速度优先模式）。
选择速度优先模式后，首次复印时间会比较短，但是复印图象不清晰。
当未选择高质量模式时，要以600×300dpi的分辨率进行扫描并获得最快的速度，必须满足以下条件。

- 复印倍率必须设置为100%。
- 不要选择可能会改变倍率的特殊模式。
- 不得启用［复印原稿模式］。
- 不要用［彩色开始］键进行黑白复印。

执行复印任务前自动清除
即使复印任务没有完成，仍在复印期间启用自动清除功能。这会防止未完成的复印任务占用机器。
返回页首