# 传真数据接收／转发

网络传真设置
当安装网络传真扩充组件时，可配置这些设置。
开始接收
轻击此键，以立即连接到您的邮件服务器（POP3服务器）并检查收到的网络传真。如果您已接收了网络传真，可获取并打印传真。
初始屏幕中的手动接收键
可在网络传真模式的初始屏幕中显示［网络传真手动接收］键。
转发已接收数据
当机器因纸张用尽或墨粉用尽不能打印时，所接收的传真可以转发至另一台网络传真机。
取消转发
轻击工作状况显示并取消传真转发，方法与发送任务类似。
如果没有接收到传真，或者未对转发传真号码进行编程，则无法进行转发。

- 如需传真功能相关设置的说明，请参阅“传真数据接收／转发 - 传真功能”。
- 如需启用“开始接收”，则必须配置POP3服务器设置。请参阅“设置模式”中的［应用程序设置］→［网络传真设置］。
- 如需创建转发地址，请参阅“设置模式”中的“设置数据的转发地址”。
- 如果因为发送被取消或发生通信错误，使得转发不成功，那么要被转发的传真会返回机器上的打印任务队列中。
- 如果传真只有开始几页成功打印，则机器只转发未打印的那几页。
- 如果选择了“设置模式”中的［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］，且启用了“已接收数据打印保留设置”，系统会提示您输入密码。请用数字键输入正确的密码。

返回页首