# 结果栏显示的信息

错误类型及其它信息打印在处理报告与动作报告的结果栏里。在打印处理报告或动作报告时，请检查结果栏中的结果，并在需要时采取相应措施。
打印在结果栏的信息示例

信息 | 说明
--- | ---
OK | 正常处理完毕。
OK REPORT | 已要求收件人发送接收报告，现发送正常完成，并已从收件人处收到接收报告。
CANCEL | 正在进行的传输被中断，或预约的传输任务被取消。
MEM. FULL | 接收时，内存已满。
Reject Reception | 从一方发来网络传真被阻断。
NG REPORT | 已要求收件人发送接收报告。不过，因未能正确发送，现已收到发送失败报告。
NO REPORT | 已要求收件人发送接收报告。不过，在截止时间内没有收到报告。
NG LIMIT | 因为文件大小超过机器中设定的文件大小限制，因此不能进行传输。
E-mail | 已收到E-mail。不过，附件不是TIFF-F文件，或没有附件，因此不能打印。
FAIL xx (xxxx) | 因通信错误处理失败。 通信错误代码的前2位：00到99之间的错误代码。 通信错误代码的后4位：供维修技术人员使用的代码。

返回页首