# 读取任务清单

各任务图标的含义和在“状态”中显示的信息如下：

- 表示任务类型的图标
- 在“状态”中显示的信息

表示任务类型的图标

| 打印任务（RGB/CMYK） |  | 复印任务
| 扫描到E-mail的任务 |  | 扫描到FTP的任务
| 扫描到网络文件夹的任务 |  | 扫描到桌面的任务
| 传真发送任务 |  | 传真接收任务
| PC-Fax发送任务 |  | 网络传真发送任务（包括直连SMTP）
| PC-I-Fax发送任务 |  | 扫描到硬盘的文件打印任务
| 网络传真接收任务（包括直连SMTP） |  | 广播发送任务*邮件转发表任务
| 串联复印/打印任务 |  | 重新打印多个文件（分组为一个文件）
| OSA扫描任务 |

*此处在多模式广播发送任务中显示。

在“状态”中显示的信息
正在执行的任务

显示 | 状态
--- | ---
“正在打印” | 正在执行的打印任务
“正在复印” | 正在执行的复印任务
“正在连接” | 正在连接
“正在发送” | 正在发送
“正在接收” | 正在接收
“正在通话” | 通过分机与对方通话
“中断” | 任务中断。
“正在执行快速通信” | 正在执行快速通信
“墨粉用完” | 墨粉用完
“纸张用完” | 纸张用完
“卡纸” | 卡纸
“正在等待” | 正在等待
“正在预热” | 正在预热
“限制” | 达到帐号限制设置
“错误” | 正在执行任务时发生错误。

预约任务

显示 | 状态
--- | ---
“正在等待” | 任务正在等待打印。
“重拨模式” | 由于通信错误或其它问题正在试图重新执行任务。
“发送后待确认” | 等待网络传真发送的确认
显示日期和时间 | 定时发送任务（显示指定的发送时间）

已完成的任务

显示 | 状态
--- | ---
“OK” | 正常终止
“发送OK” | 发送已完成。

［未输出］

- 接收完成，但传真不能打印。
- 接收的数据（各页）未打印或转发。（接收的数据未删除。）

“接收OK”

- 接收的传真数据已打印。
- 传真已接收。
- 接收的数据（各文件）已保存。

“转发OK” | 接收的数据（各文件）已转发。
“正在执行快速通信” | 正在执行快速通信
“中断” | 任务中断。
“删除” | 在图象检查屏幕删除接收的数据。
“成功收到的收件人总数/总收件人数OK” | 广播发送完成、连续轮询或转发表操作。 如果一共发送到5个收件人但只成功发送到3个收件人，则会出现“003/005 OK”。
“对方没有响应” | 因为收件人无响应而出现错误。
“忙音” | 因为对方线路忙而发生错误。
“OK报告” | 收到“成功接收”回复
“NG报告” | 收到“发送错误”回复
“无报告” | 发送确认接收超时
“E-mail已接收” | 收到网络传真之外的E-mail
“拒绝接收” | 从被垃圾传真功能阻止的一方发来的传真。
“NGxxxxxx” | 因为发生通信错误（会显示一个xxxxxx形式的6位错误代码）发送/接收失败。
“错误” | 正在执行任务时发生错误。

返回页首