发送薄原稿

# 发送薄原稿（慢扫描模式）

## 概述

当您想使用双面自动送稿器扫描薄质原稿时使用此功能。此功能有助于防止薄质原稿发生卡纸现象。
选择慢扫描模式时，不能进行双面扫描。

## 操作

请将原稿放在送稿器托盘上。

- 送稿器

请慢慢调整原稿导板。
如果过分用力地插入原稿，可能会发生纸张褶皱和卡纸现象。
输入收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［慢扫描模式］键。
图标上会显示检选标志。
要取消慢扫描模式设置：
轻击［慢扫描模式］键以清除检选标志。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
返回页首