# 无线设定

提供通过无线局域网对网络的访问。
单击［提交］按钮可保存设置。
无线设置
用于启用或禁用无线局域网并显示无线局域网的状态。
连接类型切换
在基础设施模式和接入点模式之间切换，以匹配所使用的无线局域网环境。
当前设置
显示像无线局域网的SSID和加密类型等设置。如果无线局域网被禁用，则会显示“--”。
当前的无线状态
显示无线局域网和IP地址的接收级别（最大100）。
显示无线设定屏幕
单击［设置］按钮。
在无线设定屏幕中，可以配置无线局域网的SSID、加密类型、暗码和密钥。
初始化无线设置
单击［初始化］按钮。
SSID、加密类型、暗码和密钥的设置会被初始化。
无线设定屏幕
配置无线局域网的SSID、加密类型、暗码和密钥。
单击［提交］按钮可保存设置。
SSID
输入最多32个字符的SSID。
加密类型
选择加密类型。
暗码
选择暗码类型。
密钥
输入密钥。

加密类型 | 密钥
--- | ---
WEP 64位 | 5字符或10数字十六进制数字
WEP 128位 | 13字符或26数字十六进制数字
WAP/WAP2 | 8-63字符或64位十六进制数字

显示密钥
如果设置为开启，会显示密钥。
设备IP地址
为接入点模式使用该设置。输入IP地址。
要使用的通道
为接入点模式使用该设置。选择要在无线局域网中使用的通道。
发送输出
为接入点模式使用该设置。配置发送输出。
带宽
在接入点模式下通信模式为“11n”时使用该设置。选择要使用的带宽。
IP地址分配范围设定
为接入点模式使用该设置。配置要使用IP地址的范围。
返回页首