# 使用原稿台发送

## 概述

扫描原稿发送前保存在机器内存中叫做“内存发送”。
本节介绍了如何扫描放在原稿台上的原稿以及通过内存发送功能发送数据。

- 如果执行发送操作时接收传真，发送将被保留，并在传真接收完成后进行发送。
- 如果在扫描原稿时内存已满，则会显示一条信息且发送将被取消。

请勿在原稿自动检测器下放置任何物品。原稿自动检测器下有物体时，关闭送稿器时可能会损坏原稿自动检测器板，且妨碍原稿尺寸的正确检测。

## 操作

将原稿置于原稿台上。

- 原稿台

当传真大量原稿时，从第一页开始按顺序逐页扫描。
指定收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

如果您有另一页需要扫描，则换页后轻击［附加扫描］键。
重复上述步骤，直至扫描完所有原稿。
如果一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
轻击［读取完成］键。
机器会发出“哔”声。
打开送稿器，并取出原稿。
要取消扫描：
在轻击［读取完成］键之前轻击［停止］键。

- 当扫描完成时，屏幕上会显示“任务已保存。 ”及相应的任务管理编号。
  该编号可用于在处理报告或图象发送动作报告中查找工作。
  - 打印图象发送动作报告
- 如果在显示确认屏幕后一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
- 如果需要，可轻击［更改设置］键更改各扫描原稿的浓度、分辨率、扫描尺寸与发送尺寸。不过，在其它中选择了“多画面合一”或“卡片制作”时，扫描偶数页的原稿页面时只可以更改浓度。

返回页首