# 操作设置

放大显示模式
在屏幕上显示大字符。
启用大字符模式时系统区域中显示 。
触键音
控制触键音级别，或关闭触键音。您也可以设置为，在设置复印模式的倍率或调整任何模式的浓度时，机器就会使用初始值发出三声“哔”声。

设置生效的屏幕 | 初始值
--- | ---
复印模式初始屏幕中的倍率设置屏幕 | 倍率100%
复印模式初始屏幕中的浓度设置屏幕 | 浓度等级：3（中等）
传真、网络传真和网络扫描模式初始屏幕中的浓度调整屏幕
文件归档模式屏幕中扫描到硬盘的浓度调整屏幕

###### 初始值触键音

当您在个模式的浓度调整屏幕中指定浓度时，达到参考值时会发出三声“哗”声。
自动清除设置
自动清除启用的时间可以10秒为增量设置为10至240秒。
如果在此处设置的时间内没有使用机器，自动清除功能就会清除任何已选择的设置，并返回至复印模式初始屏幕或工作状况屏幕。
禁用自动清除
用于禁用自动清除功能。
信息时间设置
可以将信息在触摸屏上出现的时间（直到信息自动清除的时间）设置为1至12秒。
显示语言设置
可以将在触摸屏上显示的语言更改为任何语言。
启用用户认证并且在常用操作分组中指定了显示语言时，那么将优先使用该设置。
默认显示设置

设置自动清除和登录后显示的屏幕。
可以从复印、E-mail、网络文件夹、FTP／桌面、网络传真、传真、数据输入、地址簿、文件归档、主屏幕或Sharp OSA屏幕中选择*。

* 安装了应用程序通信组件时。

默认显示常用操作菜单
您可以在模式选择过程中指定首先显示“常用操作”。
默认显示操作面板。
指定屏幕上是否用操作面板显示。
禁止任务优先操作
任务优先功能可被禁用。在这样操作时，工作状况屏幕上将不会出现［优先］键。
禁止跳跃打印
此设置用来禁用跳跃打印（由于某项任务之前的任务中的所需纸张不在任何纸盒中，任务打印被中断*）。
* 不包含执行任务过程中纸张用尽的情况。
键操作设置
键输入接受时间

此设置决定了触摸屏上的键必须被按下多长时间，其输入才能被创建。时间的设置范围为0至2秒，每次增量为0.5秒。
通过延长时间设置，您可以防止意外触摸键盘而输入。但是也必须记住，如果选择了较长的时间设置，按键时就要更小心，必须确保输入被创建。

禁用自动键重复
用于禁用键重复。
键重复功能可在轻击键时让设置值连续改变，而不仅仅是每次轻击键时才会改变数值。
长时间触摸的键输入接受时间
选择接受到长时间按键触摸的时间。
双击间隔设置
选择检测双击的间隔。
禁止时钟调整
禁止更改日期和时间。
禁用封面/插入纸张模式
禁止使用封面和插入纸张功能。
设置键盘优先
连接外部键盘时，选择使用软键盘还是外部键盘输入字符。
在系统设置内显示当前路径
正在使用机器的设置模式时，菜单位置会在触摸屏顶部以分层的形式显示。
启动当前路径的链接
如果“在系统设置内显示当前路径”设为开启，那么会启用当前路径的链接。
Eco推荐功能显示

显示复印、文件归档重新打印以及直接打印的推荐复印/打印设置。

显示使用复印、文件归档打印以及直接打印时节省纸张的复印/打印设置屏幕。

原稿页数计数的初始状态设置
指定是否为每个功能启用其它中的“原稿计数”。
复印

- 复印

图象发送

- 扫描
- 网络传真
- 传真
- 数据输入

文件归档

- 扫描到硬盘
- 扫描到外部记忆体设备

从左上角以升序统一数字键。
从左上位置以升序排列数字键。
显示方案设置
在触摸屏上，从七种色彩方案中选择一种。
可查看选定模板的示例。
预览设置

### 已接收数据图象检查设置

选择是否显示已接收到的传真和网络传真的预览。
安装了传真扩充组件或网络传真扩充组件时会显示。

### 默认清单／缩略显示

传真/网络传真接收数据：选择所接收传真/网络传真清单屏幕的默认显示格式是清单还是缩略图。

### 文件归档的文件获取

- 主文件夹/临时保存文件夹：选择文件归档主文件夹和临时文件夹屏幕的默认显示格式是清单还是缩略图。
- 用户文件夹：选择文件归档用户文件夹屏幕的默认显示格式是清单还是缩略图。

遥控操作设置
从连接到相同网络的计算机，配置机器遥控操作所需的设置。
遥控软件操作

- 操作权限：此功能在使用遥控软件遥控机器时使用。
- 查看密码输入屏幕：使用遥控软件遥控操作机器时，您可以在机器上、计算机上单独或同时显示密码输入屏幕。

从指定计算机操作

- 操作权限：此功能用于允许使用指定的计算机遥控操作机器。
- 计算机主机名称或IP地址：输入即将连接到机器的计算机的主机名称或IP地址。最多可以输入127个字符。
- 查看密码输入屏幕：使用指定计算机遥控操作机器时，您可以在机器上、计算机上单独或同时显示密码输入屏幕。

由拥有密码的用户操作

- 操作权限：此功能用于允许拥有密码的用户遥控操作机器。有关密码的更多信息，请联系维护人员。
- 查看密码输入屏幕：拥有密码的用户遥控操作机器时，可以在机器上、计算机上单独或同时显示密码输入屏幕。

## Cookie设置

指定使用Sharp OSA或查看网页时是保存还是删除要使用的cookies。
如果选择了“不保留Cookie”，当操作结束时所接收cookies会被弃用。
返回页首