# 自动接收传真

## 概述

当将接收模式设为“自动接收”时，机器会自动接收与打印传真。

- 当正在执行传真接收时，可以在内存发送模式下进行发送来保存发送。
  - 传真发送方法
- 要打印接收的传真，确保机器的纸盒中已装好所需的纸张。装A4纸张和B5纸张时，无需同时以垂直（）与水平方向（）放置。机器在接收传真时会自动调整纸张方向。
  当接收的传真小于A4尺寸时，用于打印的纸张尺寸，还取决于发件人放置原稿的方向（垂直或水平）而不同。
- 如果已经执行了像复印或打印功能的打印任务，第一份预约任务会在已接收数据前打印。
- 当机器因发生错误，如纸张用尽、墨粉用尽或卡纸等而不能打印时，接收到的传真不会打印。错误被清除后，机器就会自动打印传真。（如果纸张用尽，请添加纸张并轻击触摸屏上的 。）
- 可以检查屏幕顶部系统区域中的当前传真接收模式。

若要在自动接收和手动接收模式之间切换：
在“设置模式”下选择［系统设置］→［传真数据接收/转发］→［传真设置］→［接收设置］。

## 操作

机器振铃并自动接收传真。
当接收结束时机器会发出“哔”声。
传真自动打印。
如果显示密码输入屏幕：
创建密码以打印已接收传真数据。当输入正确的密码时，机器会打印接收到的传真。

- 打印密码保护传真（已接收数据打印保留设置）

###### 如何检查传真接收模式

可以检查屏幕顶部系统区域中的当前传真接收模式。

返回页首