# 更改分辨率

## 概述

指定分辨率设置。
如何选择分辨率
对于普通的文本原稿，200 × 200 dpi的分辨率（网络传真模式下的200 × 100 dpi分辨率）可生成充分易读的图象。
对于照片与插图，选择高分辨率设置（600 × 600dpi等）才能扫描出清晰图象。
不过，使用高分辨率设置扫描出的文件较大，而且如果文件过大可能无法发送。在这种情况下，请减少扫描的页数或采取其它措施来缩小文件。

- 在扫描或数据输入模式下更改格式
- 在网络传真模式下更改格式
- 指定图象的发送尺寸

在使用送稿器时，扫描开始后分辨率设置就不能再更改。（不过，其它中使用“大量原稿模式”时，可在每次插入新一组原稿时更改分辨率。）

- 在使用原稿台扫描多页原稿时，您可以在每次换页时更改分辨率设置。
- 在网络传真模式下格式选择［TIFF-S］时，只能选择［200×100dpi］或［200×200dpi］的分辨率。

## 操作

轻击［分辨率］键。
轻击所需分辨率的键。
完成设置后，轻击 。
如果混合有不同模式下的收件人，轻击 切换模式以设置各模式下的分辨率。
但是，FTP/桌面和网络文件夹被设置为相同模式。
选择E-mail、FTP/桌面或网络文件夹时：
选择网络传真时：
在网络传真模式下，将［半色调］检选框设置为 以指定半色调。（如果选择［200x100dpi］，则无法使用此选项。）
当扫描具有大量灰度部分（如照片或彩色插图）的原稿时，此功能会使用高于平常的质量发送图象。
返回页首