# 快速设置

选择机器与网络连接所需的最低要求的设置。
IPv4设置
在TCP/IP（IPv4）网络上使用机器时，使用此设置配置机器的IP地址。
DHCP/BOOTP
使用此设置通过DHCP（动态主机配置协议）/BOOTP（Bootstrap协议）自动获得IP地址。启用此设置时，则不需要手动输入IP地址。
如果使用DHCP/BOOTP，指定给机器的IP地址可能会自动变更。如果IP地址变更，则不能进行打印。
如果机器在TCP/IP网络上使用，请务必启用“启用TCP/IP”。
RARP
设置此选项以使用RARP协议。
IPv4地址
输入机器的IP地址。
子网掩码
输入IP子网掩码。
默认网关
输入默认网关地址。
IPv6设置
在TCP／IP（IPv6）网络上使用机器时，使用此设置配置机器的IP地址。
IPv6
启用此设置。
DHCPv6
使用此设置通过DHCP（动态主机配置协议）v6自动获得IP地址。启用此设置时，则不需要手动输入IP地址。
手动设置地址/前缀长度
输入机器的IP地址和前缀长度（0至128）。
默认网关
默认网关

- 如果使用DHCPv6，指定给机器的IP地址可能会自动变更。如果IP地址变更，则不能进行打印。

- 如果机器在TCP/IP网络上使用，请务必启用“启用TCP/IP”。
- 在IPv6环境中，机器可以使用LPD或IPP协议。

网络名称设置
设备名称
输入设备名称。
域名
输入域名。
DNS设置
主服务器
输入主DNS服务器的IP地址。
备用服务器
输入备用DNS服务器的IP地址。
域名
输入所选DNS服务器所在的域名。
SMTP设置
主服务器
输入主SMTP服务器的IP地址或主机名。
回复邮件地址
如果数据传输失败，未传送的E-mail可能从服务器返回。输入接收此类未传送邮件的E-mail地址（仅限一个地址）。一般情况下，输入系统管理员的E-mail地址。
启用SSL
如果选择了 ，可以使用STARTTLS指令进行TLS上SMTP暗码通信。
这需要服务器支持STARTTLS指令。
若要允许SSL通信，请将“端口编号”设为正常SMTP的端口编号。
SMTP认证
如果设置了 ，将执行SMTP服务器认证。
用户名
输入用户名。
密码
输入密码。
变更密码
如需更改密码，设置 。
连接测试
轻击［执行］按钮可测试到SMTP服务器的连接。
LDAP设置
名称
输入地址簿名称。
搜索默认设置
输入搜索默认值以搜索LDAP目录信息树的特定区域。
例：o = ABC、ou = NY、cn = Everyone
输入项必须用分号或逗号分隔。
LDAP服务器
输入LDAP服务器的IP地址或主机名。
用户名
输入LDAP设置的帐户名。
密码
输入密码。
变更密码
如需更改密码，设置 。
认证类型
从下拉清单中选择认证服务器。
KDC服务器
输入Kerberos认证服务器的IP地址或主机名。
领域
输入Kerberos领域。
启用SSL
如果设置了 ，将启用SSL暗码通信。
连接测试
轻击［执行］按钮可测试到LDAP服务器的连接。
公共文件夹／NAS设置
如果没有使用保存，将每个选项设置为［禁止］。
当设置改变时，将在机器重启后生效。若要重启机器，请参阅“打开电源”。
返回页首