索引

A

- A3满版复印

在不切边的情况下复印A3尺寸原稿（A3满版复印）

- 安全设置

安全设置

- 鞍式装订分页器

外部

- 鞍式装订分页器

外围设备

- 鞍式装订分页器

鞍式装订分页器

- 鞍式装订托盘

鞍式装订分页器

- 鞍式装订组件

鞍式装订分页器

- 按类别搜索

地址簿屏幕

- 按任务类型搜索

地址簿屏幕

B

- 把手

内部

- 薄纸

适用的纸张类型

- 保存/调用系统设置

保存/调用系统设置

- 保存并使用打印文件

保存并使用打印文件（强制保留／文件归档）

- 保存常用原稿尺寸

保存常用原稿尺寸

- 保存程序

保存程序

- 保存传真操作

保存传真操作（程序）

- 保存打印时的设置

保存打印时的设置

- 保存到硬盘

保存到硬盘

- 保存分组

保存分组

- 保存扫描操作

保存扫描操作（程序）

- 保存已接收数据

保存已接收数据

- 保存已接收数据

保存已接收数据

- 保存元数据集

设置模式（网页版）中所需的设置

- 保存原稿尺寸

保存常用原稿尺寸

- 保护

归档

- 背面

侧面和背面

- 倍率自动选择

自动选择倍率

- 本体一体型键盘

外部

- 本体一体型键盘

软键盘按键的名称和功能

- 边位移动

增加边位（边位移动）

- 边缘消除

消除外围阴影进行复印（消除）

- 边缘消除

消除图象的外围阴影（边缘消除）

- 边缘消除

消除图象的外围阴影（边缘消除）

- 编辑/删除地址簿中的地址

编辑/删除地址簿中的地址

- 编辑登录屏幕的帮助显示

编辑登录屏幕的帮助显示

- 变更打印驱动程序的默认设置

变更打印驱动程序的默认设置

- 便于保存的项目

便于保存的项目

- 标签复印

将标题复印到标签纸上（标签复印）

- 标签页

适用的纸张类型

- 标签纸

适用的纸张类型

- 标签纸

将纸张装入手送纸盒

- 标签纸打印

在标签纸的标签上打印文本（标签纸设置／标签纸打印）

- 标签纸设置

在标签纸的标签上打印文本（标签纸设置／标签纸打印）

- 标准应用程序设置

标准应用程序设置

- 不推荐使用的纸张

适用的纸张类型

C

- ［CA］键

常用按键操作

- 彩色开始

常用按键操作

- 彩色开始

复印顺序

- 彩色纸

适用的纸张类型

- 操作面板

操作面板

- 操作面板

外部

- 操作面板

操作面板

- 操作设置

操作设置

- 操作设置

操作设置

- 侧面

侧面和背面

- 长按

触摸方式

- 长尺寸给纸托盘

将纸张装入长尺寸给纸托盘

- 长尺寸给纸托盘

外围设备

- 查看登录用户

查看登录用户

- 产品序列号

产品序列号

- 常用操作分组设置

常用操作分组设置

- 程序创建

保存程序

- 尺寸设置

指定手送纸盒上所装入纸张的类型和尺寸

- 重拨任务

完成的传真发送/接收任务

- 重复布局

在一张纸上重复相同的图象（重复布局）

- 重启机器

打开电源

- 初始化个人数据／机器中的数据

初始化个人数据／机器中的数据

- 初始状态设置

初始状态设置

- 处理报告

为处理报告更改打印设置（处理报告）

- 处理报告

为处理报告更改打印设置（处理报告）

- 触摸方式

触摸方式

- 触摸屏

操作面板

- 传真代码拨号

传真代码拨号

- 传真代码机密发送

为传真代码通信在机器中创建内存收件箱

- 传真代码机密发送

传真代码机密发送

- 传真代码机密接收

为传真代码通信在机器中创建内存收件箱

- 传真代码轮询接收

为传真代码通信在机器中创建内存收件箱

- 传真代码轮询内存

为传真代码通信在机器中创建内存收件箱

- 传真代码内存收件箱

传真代码内存收件箱

- 传真代码通信

传真代码通信

- 传真代码中继广播发送

为传真代码通信在机器中创建内存收件箱

- 传真代码中继请求发送

为传真代码通信在机器中创建内存收件箱

- 传真发送方法

传真发送方法

- 传真发送顺序

传真发送顺序

- 传真接收任务

完成的传真发送/接收任务

- 传真扩充组件

外围设备

- 传真模式的初始屏幕

传真模式的初始屏幕

- 传真模式设置清单

传真模式设置清单

- 传真任务

传真任务

- 传真数据接收／转发

转发接收的网络传真数据（传真数据转发）

- 传真数据接收／转发

传真数据接收／转发

- 传真数据接收／转发 - 传真功能

传真数据接收／转发 - 传真功能

- 串联复印

使用两台机器缩短复印时间（串联复印）

- 创建/编辑地址

通过直接输入保存地址

- 创建/编辑地址

保存分组

- 创建/编辑地址簿中的地址

通过直接输入保存地址

- 创建/编辑地址簿中的地址

通过全局地址搜索保存地址

- 创建/编辑地址簿中的地址

保存分组

- 创建供计算机浏览的PDF

归档

- 从FTP选择文件进行打印

打印外部文件

- 从MFP进行打印的设置(FTP)

从MFP进行打印的设置(FTP)

- 从MFP进行打印的设置(SMB)

从MFP进行打印的设置(SMB)

- 从USB记忆体选择文件打印

打印外部文件

- 从计算机直接发送传真

从计算机直接发送传真（PC-FAX）

- 从全局地址簿中调用收件人

从全局地址簿中调用收件人

- 从网络文件夹选择文件打印

打印外部文件

D

- 打开电源

打开电源

- 打孔

打孔设置

- 打孔废屑盒

装订分页器

- 打孔废屑盒

打孔组件

- 打孔功能

装订输出／打孔输出

- 打孔设置

打孔设置

- 打孔组件

外围设备

- 打孔组件

打孔组件

- 打印USB记忆体中的文件

打印外部文件

- 打印暗码PDF文件

打印暗码PDF文件

- 打印端口设置

打印端口设置

- 打印副本

打印副本（副本复印）

- 打印缓冲池清单

工作状况屏幕类型

- 打印镜像

打印镜像（镜像图象反转／视觉效果）

- 打印密码保护传真

打印密码保护传真（已接收数据打印保留设置）

- 打印密码保护传真

打印密码保护传真（已接收数据打印保留设置）

- 打印前检查图象

打印前检查图象

- 打印前检查图象

打印前检查图象

- 打印驱动程序帮助

浏览打印驱动程序帮助

- 打印任务

打印任务

- 打印图案数据

打印图案数据（隐藏方案打印）

- 打印图象发送动作报告

打印图象发送动作报告

- 打印图象发送动作报告

打印图象发送动作报告

- 打印外部文件

打印外部文件

- 大量原稿模式

一次性扫描大量原稿（大量原稿模式）

- 大量原稿模式

发送大量页数（大量原稿模式）

- 大量原稿模式

一次扫描大量原稿（大量原稿模式）

- 大容量纸盒

在大容量纸盒MX-LC11装纸

- 大容量纸盒

外围设备

- 大容量纸盒

外围设备

- 大容量纸盒

纸盒3-4（大容量纸盒MX-DE20）

- 代理设置

代理设置

- 单色

复印色彩模式

- 登录后显示使用页数

登录后显示使用页数

- 登录后自动打印保存的任务

登录后自动打印保存的任务

- 登录名/密码认证

登录名/密码认证

- 登录名显示

登录名显示

- 登录失败警告

登录失败警告

- 调用保存的原稿尺寸

保存常用原稿尺寸

- 调用程序

调用程序

- 调用程序

保存传真操作（程序）

- 调用程序

保存扫描操作（程序）

- 调用搜索编号

使用搜索编号调用收件人

- 地址簿

地址簿

- 地址簿

地址簿屏幕

- 地址簿

从地址簿调用收件人号码

- 地址簿

从地址簿调用收件人

- 地址簿

地址簿

- 地址簿屏幕

地址簿屏幕

- 地址簿屏幕

从地址簿调用收件人号码

- 电话插座

将机器作为传真机使用前

- 电话线

将机器作为传真机使用前

- 电话线插口

侧面和背面

- 电话线类型

将机器作为传真机使用前

- ［电源］按钮

外部

- ［电源］按钮

操作面板

- ［电源］按钮

打开电源

- ［电源］按钮

将机器作为传真机使用前

- ［电源］按钮

使用网络扫描仪之前

- 电源复位

电源复位

- 电源管理设置

自动关闭电源定时器

- 电源管理设置

电源管理设置

- 电源管理设置

电源管理设置

- ［电源节省］按钮

外部

- ［电源节省］按钮

自动关闭电源定时器

- 电源线插口

侧面和背面

- 定时发送任务

完成的传真发送/接收任务

- 定时发送任务

已完成的发送／接收任务

- 定时器

指定通信时间（定时器）

- 定时器

在指定时间开始发送（定时发送）

- 定位图象

指定纸张位置（定位图象）

- 定影组件

内部

- 端口控制

端口控制

- 对比度

发送前提高扫描原稿的对比度（对比度）

- 多文件打印

多文件打印

- 多页扩大

海报尺寸复印（多页扩大）

E

- ECO功能

ECO功能

- Eco模式设置

ECO功能

- Eco扫描

Eco扫描

- Eco扫描设置

Eco扫描设置

- ECO设置

ECO设置

- E-Mail打印

E-Mail打印

- E-Mail打印设置

E-Mail打印设置

- E-Mail警告和状态

E-Mail警告和状态

- E-Mail警告和状态

E-Mail警告和状态

- 二层供纸盒

外围设备

- 二合一

在同一页上打印多个页面

F

- FTP打印

FTP打印

- 发件人编号／地址创建

向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

- 发件人选择

发件人信息临时更改（发件人选择）

- 发生通信错误

发送到直连SMTP地址前

- 发送

文件发送

- 发送E-Mail状态后复位计数器

发送E-Mail状态后复位计数器

- 发送薄原稿

发送薄原稿（慢扫描模式）

- 发送并打印

复印时发送数据

- 发送不同尺寸的原稿

发送不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

- 发送尺寸

扫描尺寸与发送尺寸（放大／缩小）

- 发送大量页数

发送大量页数（大量原稿模式）

- 发送前检查扫描的原稿页数

发送前检查扫描的原稿页数（原稿计数）

- 发送前提高扫描原稿的对比度

发送前提高扫描原稿的对比度（对比度）

- 发送前增强扫描原稿的轮廓

发送前增强扫描原稿的轮廓（锐度）

- 发送失败

向发送失败的广播发送收件人再次发送

- 发送时删除空白页

发送时删除空白页（空白页跳过）

- 发送图象自动缩小

发送图象自动缩小

- 发送相同的传真至多个收件人

发送相同的传真至多个收件人（广播发送）

- 发送相同的图象至多个收件人

发送相同的图象至多个收件人（广播发送）

- 发送元数据

发送元数据

- 反转复印件上的黑白色

反转复印件上的黑白色（黑白翻转）

- 方案打印

防止创建未经授权复印的数据（隐藏方案打印）

- 放大/缩小打印图象

放大／缩小打印图象（缩放设置／放大或缩小）

- 放置的原稿尺寸

放置的原稿尺寸

- 分辨率

更改分辨率

- 分别放大／缩小长度和宽度

分别放大／缩小长度和宽度

- 分机

连接分机

- 分机

分机上通话后接收传真（遥控接收）

- 分机插座

侧面和背面

- 分组

整理/分组设置

- 封面/插入纸张

在复印件中插入封面（封面／插入纸张）

- 封面/插入纸张

在复印件中插入纸张（封面/插入纸张）

- 封面/插入纸张

检查、编辑和删除封页和插入纸张的页面布局（页面布局）

- 服务设置

服务设置

- 复印倍率

手动选择倍率

- 复印倍率

分别放大／缩小长度和宽度

- 复印模式的初始屏幕

复印模式的初始屏幕

- 复印任务

复印任务

- 复印色彩模式

复印色彩模式

- 复印设置

复印设置

- 复印时发送数据

复印时发送数据

- 复印手册

复印手册（书籍复印）

- 复印顺序

复印顺序

- 复印图象自动旋转

检查原稿尺寸

- 复印预览

复印预览

- 复印原稿模式

复印浓度和原稿类型的手动调整

G

- 感光鼓

清洁感光鼓的主充电辊

- 各纸盒中可放置的纸张类型

适用的纸张类型

- 各种设置

各种设置

- 各种设置

各种设置

- 根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

- 跟踪信息打印

跟踪信息打印

- 更改次数

扫描文档至轮询内存中

- 更改打印设置

为处理报告更改打印设置（处理报告）

- 更改分辨率

更改分辨率

- 更改分辨率

更改分辨率

- 更改格式

在扫描或数据输入模式下更改格式

- 更改格式

在网络传真模式下更改格式

- 更改机器显示方案

主屏幕

- 更改浓度

更改浓度

- 更改浓度

更改浓度和原稿类型

- 更改色彩模式

更改色彩模式

- 更换装订针盒

装订分页器

- 更换装订针盒（鞍式装订组件）

鞍式装订分页器

- 更换装订针盒（装订分页器组件）

鞍式装订分页器

- 工作状况

工作状况屏幕类型

- 公共地址设置

设置公共联系人和分组的范围

- 公共收件箱

扫描文档至轮询内存中

- 公共收件箱

检查公共收件箱中的文档

- 公共收件箱

删除公共收件箱中的文档

- 公共文件夹／NAS设置

公共文件夹／NAS设置

- 共享

归档

- 固定重复

在一张纸上重复相同的图象（重复布局）

- 关闭电源

打开电源

- 管理员设置

管理员设置

- 光泽纸

适用的纸张类型

- 归档

文件归档的类型

- 归档

归档

- 归档数据备份

归档数据备份

- 规格表

打印驱动程序规格表

- 过滤设置

过滤设置

H

- HTTP访问设置

HTTP访问设置

- 海报尺寸复印

海报尺寸复印（多页扩大）

- 黑白反转

反转复印件上的黑白色（黑白翻转）

- 黑白开始

常用按键操作

- 黑白开始

复印顺序

- 厚质纸

适用的纸张类型

- 滑动

触摸方式

- 回复到

在扫描发送时更改主题、文件名、回复到和正文

- 混合尺寸原稿

扫描不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

- 混合尺寸原稿

发送不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

- 混合尺寸原稿

扫描不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

I

- IEEE802.1X设置

IEEE802.1X设置

- IPsec设置

IPsec设置

J

- 机密

归档

- 机器的打印功能

机器的打印功能

- 机器的遥控操作

机器的遥控操作

- 机器页数限制设置

机器页数限制设置

- 激光组件

清洁激光组件

- 检查发送图象

检查发送图象

- 检查发送图象

检查发送图象

- 检查公共收件箱中的文档

检查公共收件箱中的文档

- 检查扫描的原稿页数

发送前检查扫描的原稿页数（原稿计数）

- 检查所选任务的详细信息

向发送失败的广播发送收件人再次发送

- 检查图象

文件图象检查

- 检查已创建数据

查看传真代码内存轮询收件箱中的文件

- 检查已接收数据清单

检查用传真代码机密接收功能接收的传真

- 检查原稿尺寸

检查原稿尺寸

- 键盘选择

键盘选择

- 将标题复印到标签纸上

将标题复印到标签纸上（标签复印）

- 将打印图象旋转180度

将打印图象旋转180度（旋转180度）

- 将打印纸张对折

将打印纸张对折（折叠）

- 将多页原稿当做单页复印

将多页原稿当做单页复印（多画面合一）

- 将机器作为传真机使用前

将机器作为传真机使用前

- 将卡片的两面扫描到同一页

将卡片的两面扫描到同一页（卡片制作）

- 将两页作为一页发送

将两页作为一页发送（多画面合一）

- 将两页作为一页发送

将两页作为一页发送（多画面合一）

- 将浅色文本或线条打印成黑色

将浅色文本或线条打印成黑色（文本为黑色／矢量为黑色）

- 将原稿对页发送成两个独立的页面

将原稿对页发送成两个独立的页面（双页扫描）

- 将一页原稿扫描成两个独立页面

将一页原稿扫描成两个独立页面（双页扫描）

- 将纸张装入手送纸盒

将纸张装入手送纸盒

- 校验复印

进行校验复印（校验复印）

- 接口设置

接口设置

- 接收任务

已完成的发送／接收任务

- 接收数据的硬盘保存设定

接收数据的硬盘保存设定

- 接收数据的硬盘保存设定

接收数据的硬盘保存设定

- 接收数据的硬盘保存设定

接收数据的硬盘保存设定

- 接收应用程序设置

接收应用程序设置

- ［节电］按钮/指示灯

操作面板

- 节能设置

自动关闭电源定时器

- 节能设置

节能设置

- 结果栏显示的信息

结果栏显示的信息

- 进行校验复印

进行校验复印（校验复印）

- 镜像图象

以镜像复印（镜像）

- 镜像组件

外围设备

K

- ［开始］键

常用按键操作

- 卡类型/读卡器设置

卡类型/读卡器设置

- 卡片制作

将卡片的正反面作为一页复印（卡片制作/身份证复印）

- 卡片制作

将卡片的正反面发送在一页纸上（卡片制作）

- 卡片制作

将卡片的两面扫描到同一页（卡片制作）

- 卡区域设置

卡区域设置

- 开机/关机日程功能

开机/关机日程功能

- 开机/关机日程设置

开机/关机日程设置

- 开始手动轮询接收

开始手动轮询接收

- 开始搜索

文件搜索和调用

- 可打印文件的扩展名

可打印文件的扩展名

- 可发送的原稿尺寸

可发送的原稿尺寸

- 可发送的原稿尺寸

可发送的原稿尺寸

- 可使用的纸张

适用的纸张类型

- 空白页跳过

跳过原稿中的空白页（空白页跳过）

- 空白页跳过

发送时删除空白页（空白页跳过）

- 快捷键

从地址簿调用收件人号码

- 快捷键

主屏幕

- 快速联机发送

传真发送方法

- 快速设置

快速设置

- 扩张

触摸方式

L

- LAN接口

侧面和背面

- LDAP服务器

登录名/密码认证

- LDAP服务器

从全局地址簿中调用收件人号码

- LDAP服务器

从全局地址簿中调用收件人

- LDAP认证

登录名/密码认证

- LDAP设置

LDAP设置

- 类别设置

类别设置

- 类型和尺寸

使用手送纸盒复印

- 立即打印

文件打印

- 亮度

调整复印件的亮度（亮度）

- 临时保存

文件归档的类型

- 临时保存

临时保存

- 临时保存文件夹

文件夹类型

- 轮询

呼叫传真机并开始接收（轮询）

- 轮询

开始手动轮询接收

- 轮询内存

扫描文档至轮询内存中

- 轮询内存

检查公共收件箱中的文档

- 轮询内存

删除公共收件箱中的文档

- 轮询内存

扫描文件至传真代码轮询发送的内存收件箱

- 轮询内存

查看传真代码内存轮询收件箱中的文件

- 轮询内存

删除传真代码轮询发送保存的文件

M

- 慢扫描模式

扫描薄原稿（慢扫描模式）

- 慢扫描模式

发送薄原稿（慢扫描模式）

- 慢扫描模式

扫描薄原稿（慢扫描模式）

- 每页归档为一个文件

在扫描或数据输入模式下更改格式

- 密码

登录名/密码认证

- 密码变更

密码变更

- 免提

传真地址确认功能

- 免提

手动接收传真

- 免提

开始手动轮询接收

- 模式键显示设置

模式键显示设置

- 墨粉盒

内部

- 墨粉回收容器

内部

- 墨粉回收容器

更换墨粉回收容器

- 墨粉回收容器释放杆

内部

- 墨粉节省模式

降低图象质量以节省墨粉

- 默认网络认证服务器设置

默认网络认证服务器设置

N

- 内部

内部

- 内存收件箱

扫描文档至轮询内存中

- 内存收件箱

检查公共收件箱中的文档

- 内存收件箱

删除公共收件箱中的文档

- 内存收件箱

扫描文件至传真代码轮询发送的内存收件箱

- 内存收件箱

查看传真代码内存轮询收件箱中的文件

- 内存收件箱

删除传真代码轮询发送保存的文件

- 浓度

复印浓度和原稿类型的手动调整

- 浓度

更改浓度和原稿类型

- 浓度设置

更改浓度和原稿类型

- 浓度自动调整

复印浓度和原稿类型的自动调整

P

- PBX

使用数字键输入收件人号码

- PCL6

机器的打印功能

- PCL设置

PCL设置

- PC打印设置

PC打印设置

- PDF/高压缩

在扫描或数据输入模式下更改格式

- PS

机器的打印功能

- PS设置

PS设置

- PT充电辊

清洁主转印带的PT充电辊

- 批量打印

批量打印

- 普通纸

适用的纸张类型

- 普通纸、厚质纸

适用的纸张类型

Q

- 其它倍率

手动选择倍率

- 启用/禁用设置

启用/禁用设置

- 启用了邮件转发表设置时的接收任务

完成的传真发送/接收任务

- 启用了邮件转发表设置时的接收任务

已完成的发送／接收任务

- 前盖板

外部

- 强度

调整复印件的强度（强度）

- 轻弹

触摸方式

- 轻击

触摸方式

- 清除打孔废屑

打孔组件

- 清除卡纸

清除卡纸

- 清单打印

清单打印

- 清单打印(用户)

清单打印(用户)

- 清单显示模式

文件选择屏幕

- 清洁

清洁概述

- 清空收件箱

删除公共收件箱中的文档

- 清空收件箱

删除传真代码轮询发送保存的文件

- 请求维修

请求维修

- 取消操作及复位设置

取消操作及复位设置

- ［取消复印］键

常用按键操作

- 去除色彩

发送前从扫描原稿去除色彩（颜色脱落）

- 权限分组清单

权限分组清单

- 全局地址簿

从全局地址簿中调用收件人号码

- 全局地址簿

从全局地址簿中调用收件人

- 全局地址簿

全局地址簿

- 全局地址搜索

从全局地址簿中调用收件人号码

- 全局地址搜索

传真地址确认功能

- 全局地址搜索

从全局地址簿中调用收件人

- 确认地址

发送相同的传真至多个收件人（广播发送）

- 确认地址

查看所选收件人清单

R

- RGB

调整复印件中的红色/绿色/蓝色（RGB）

- 任务日志

任务日志

- 任务日志

任务日志

- 任务日志

任务日志中记录的项目

- 日期

打印日期、页码和水印（印戳）

- 日期格式设置

日期格式设置

- 软件使用许可协议

许可证信息

- 软件使用许可协议

软件使用许可协议

- 软键盘

软键盘按键的名称和功能

- 软键盘模板设置

软键盘模板设置

- 锐度

调整图象的锐度（锐度）

- 锐度

发送前增强扫描原稿的轮廓（锐度）

S

- SHARP OSA设置

SHARP OSA设置

- SSL设置

SSL设置

- 三层供纸盒

外围设备

- 扫描薄原稿

扫描薄原稿（慢扫描模式）

- 扫描薄原稿

扫描薄原稿（慢扫描模式）

- 扫描不同尺寸的原稿

扫描不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

- 扫描不同尺寸的原稿

扫描不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

- 扫描尺寸

根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

- 扫描尺寸

使用数值指定原稿扫描尺寸

- 扫描尺寸

扫描尺寸与发送尺寸（放大／缩小）

- 扫描到E-Mail

网络扫描仪的使用

- 扫描到FTP

网络扫描仪的使用

- 扫描到外部记忆体设备

文件归档的类型

- 扫描到外部记忆体设备

保存到外部记忆体设备

- 扫描到网络文件夹

网络扫描仪的使用

- 扫描到硬盘

文件归档的类型

- 扫描到硬盘

保存到硬盘

- 扫描到桌面

网络扫描仪的使用

- 扫描分辨率

扫描时调整分辨率（分辨率）

- 扫描功能扩充组件

外围设备

- 扫描模式

网络扫描仪的使用

- 扫描区域

上部

- 扫描区域

扫描区域

- 扫描设置

扫描设置

- 扫描时调整分辨率

扫描时调整分辨率（分辨率）

- 扫描文档至轮询内存中

扫描文档至轮询内存中

- 色彩模式

更改色彩模式

- 色彩平衡

调整色彩（色彩平衡）

- 色彩调整

色彩调整

- 色彩增强

复印浓度和原稿类型的手动调整

- 删除

删除文件

- 删除公共收件箱中的文档

删除公共收件箱中的文档

- 删除和重命名程序

删除和重命名程序

- 删除文件

删除文件

- 上部

上部

- 设备状态

设备状态

- 设置打印面的方向

适用的纸张类型

- 设置模式

设置模式

- 时钟

时钟

- 使打印图象适合纸张尺寸

使打印图象适合纸张尺寸

- 使用保存的设置

使用保存的设置

- 使用边距偏移设置打印

使用边距偏移设置打印（边距偏移）

- 使用不同纸张

在不同纸张上打印指定页面（使用不同纸张）

- 使用传真代码进行机密发送

使用传真代码进行机密发送

- 使用传真代码轮询接收

使用传真代码轮询接收

- 使用发送日志重新发送

使用发送日志重新发送

- 使用发送日志重新发送

使用发送日志重新发送

- 使用免提发送

使用免提发送

- 使用扫描到桌面的元数据递送

使用扫描到桌面的元数据递送

- 使用手送纸盒复印

使用手送纸盒复印

- 使用送稿器发送

使用送稿器发送

- 使用送稿器复印

使用送稿器复印

- 使用搜索编号调用收件人

使用搜索编号调用收件人

- 使用网络扫描仪之前

使用网络扫描仪之前

- 使用原稿台发送

使用原稿台发送

- 使用原稿台复印

使用原稿台复印

- 适用的纸张类型

适用的纸张类型

- 收件人线路忙

发送到直连SMTP地址前

- 收缩

触摸方式

- 手册

以手册样式复印（手册复印）

- 手册

在各手册复印页上复印多页原稿（手册复印2合1/4合1）

- 手册复印

以手册样式复印（手册复印）

- 手册复印

在各手册复印页上复印多页原稿（手册复印2合1/4合1）

- 手动接收

手动接收传真

- 手动接收传真

手动接收传真

- 手动接收网络传真

手动接收网络传真

- 手动选择倍率

手动选择倍率

- 手动转发已接收数据

手动转发已接收数据

- 手动转发已接收数据

手动转发已接收数据

- 手送送纸辊

清洁手送送纸辊

- 手送纸盒

外部

- 手送纸盒

将纸张装入手送纸盒

- 手送纸盒

使用手送纸盒复印

- 首页

首页

- 首页

首页

- 书籍分割

按页分割手册原稿（书籍分割）

- 书籍分割

按页分割手册并连续发送页面（书籍分割）

- 书籍分割

按页分割手册并连续发送页面（书籍分割）

- 书籍复印

复印手册（书籍复印）

- 输出托盘

外部

- 输出托盘

装订分页器

- 输出托盘

鞍式装订分页器

- 数据备份

数据备份

- 数据输入模式

网络扫描仪的使用

- 数字键

常用按键操作

- 数字键

使用数字键输入收件人号码

- 双击

触摸方式

- 双面便笺

自动双面扫描（双面原稿）

- 双面打印

将指定页面打印在正面的双面打印（章节分隔）

- 双面打印

双面打印

- 双面复印

使用送稿器双面复印

- 双面复印

使用原稿台双面复印

- 双面原稿便笺

自动扫描原稿的两面（双面原稿）

- 双面原稿书籍

自动扫描原稿的两面（双面原稿）

- 双面原稿书籍

自动扫描原稿的两面（双面原稿）

- 双色

复印色彩模式

- 双页复印

复印装订成册的文稿的每个对页（双页复印）

- 双页扫描

将原稿对页发送成两个独立的页面（双页扫描）

- 双页扫描

将一页原稿扫描成两个独立页面（双页扫描）

- 水印

在打印页面上添加水印（水印）

- 水印

打印日期、页码和水印（印戳）

- 四合一

在同一页上打印多个页面

- 送稿器

外部

- 送稿器

送稿器

- 送稿器

清洁原稿台和送稿器

- 送稿器托盘

上部

- 送稿区盖板

上部

- 送纸辊

上部

- 送纸辊

清洁送纸辊

- 缩略图显示模式

文件选择屏幕

- 所放原稿的方向

检查原稿尺寸

- 所选收件人

所选收件人

- 所有将发送失败的收件人再次发送

向发送失败的广播发送收件人再次发送

- 所有将发送失败的收件人再次发送

向发送失败的广播发送收件人再次发送

- 所有清单

设置模式

T

- 弹出帮助

浏览打印驱动程序帮助

- 特定日期

特定日期操作设置

- 特定日期操作设置

特定日期操作设置

- 提交打印任务

提交打印任务

- 提交打印任务

提交打印任务

- 添加发件人信息至传真

添加发件人信息至传真（传真发件人号码发送）

- 添加发件人信息至传真

添加发件人信息至传真（网络传真发件人地址发送）

- 条件设置

条件设置

- 调整复印件的亮度

调整复印件的亮度（亮度）

- 调整复印件的强度

调整复印件的强度（强度）

- 调整复印件中的红色/绿色/蓝色

调整复印件中的红色/绿色/蓝色（RGB）

- 调整色彩

调整色彩（色彩平衡）

- 调整图象的亮度和对比度

调节图象的亮度和对比度（色彩调整设置）

- 调整图象的锐度

调整图象的锐度（锐度）

- 调整线宽

调整线宽（线条宽度）

- 跳过原稿中的空白页

跳过原稿中的空白页（空白页跳过）

- ［停止］键

常用按键操作

- 通过计算机发送网络传真

通过计算机发送网络传真（PC-I-Fax）

- 通过连续拨号发送

通过连续拨号发送

- 通过直接输入保存地址

通过直接输入保存地址

- 通过指定重复计数进行复印

在一张纸上重复相同的图象（重复布局）

- 通过自动计算重复计数进行复印

在一张纸上重复相同的图象（重复布局）

- 通信错误

发生通信错误时

- 通用设置

通用设置

- 同时打印和发送

同时打印和发送

- 投影胶片

将纸张装入手送纸盒

- 投影胶片

在投影胶片上打印时添加插入纸张（投影胶片分隔纸张）

- 投影胶片（S4BG68）

适用的纸张类型

- 投影胶片分隔纸张

在投影胶片之间插入纸张（投影胶片分隔纸张）

- 图标

主屏幕

- 图标

读取任务清单

- 图标

文件选择屏幕

- 图象发送设置 - 传真功能

图象发送设置 - 传真功能

- 图象发送顺序

图象发送顺序

- 图象方向

自动双面扫描（双面原稿）

- 图象方向

指定图象的发送尺寸

- 图象方向

将两页作为一页发送（多画面合一）

- 图象检查

检查公共收件箱中的文档

- 拖动

触摸方式

U

- USB端口

外部

- USB端口

侧面和背面

- USB驱动程序设置

USB驱动程序设置

- USB设备检查

USB设备检查

W

- Windows环境

机器的打印功能

- 外部

外部

- 外部核算应用程序设置

外部核算应用程序设置

- 外部帐户

外部帐户

- 外围设备

外围设备

- 完成清单

工作状况屏幕类型

- 网络传真扩充组件

外围设备

- 网络传真模式

网络扫描仪的使用

- 网络传真任务

网络传真任务

- 网络传真设置

网络传真设置

- 网络传真设置

网络传真设置

- 网络浏览器设置

网络浏览器设置

- 网络扫描

网络扫描仪的使用

- 网络设置

接收数据的硬盘保存设定

- 网络设置

网络设置

- 网络状态

网络状态

- 网页的基本屏幕

在触摸屏上浏览网页

- 网页浏览功能的规格

在触摸屏上浏览网页

- 网页浏览扩充组件

外围设备

- 文本框

手动输入地址

- 文件操作

文件操作

- 文件操作

文件操作

- 文件打印

文件打印

- 文件发送

文件发送

- 文件格式

在扫描或数据输入模式下更改格式

- 文件格式

在网络传真模式下更改格式

- 文件格式组合

在扫描或数据输入模式下更改格式

- 文件管理功能

文件管理功能

- 文件归档

文件归档

- 文件归档

文件归档

- 文件归档的类型

文件归档的类型

- 文件归档管理

文件归档管理

- 文件归档模式的初始屏幕

文件归档模式的初始屏幕

- 文件合并

文件合并

- 文件夹类型

文件夹类型

- 文件名

在扫描发送时更改主题、文件名、回复到和正文

- 文件名

在网络传真发送时更改主题、文件名和正文

- 文件名设置

文件名设置

- 文件图象检查

文件图象检查

- 文件选择屏幕

文件选择屏幕

- 文件移动

文件移动

- 文件自动删除设置

文件自动删除设置

- 文字/图象打印

文字/图象打印

- 我的文件夹

便于保存的项目

- 无法使用的纸张

适用的纸张类型

- 无线设置

无线设置

- 无效用户禁止打印

无效用户禁止打印

X

- XPS扩充组件

外围设备

- XY缩放

分别放大／缩小长度和宽度

- 系统设置

系统设置

- 夏令时设置

夏令时设置

- 显示方案设置

主屏幕

- 显示机器设置模式

设置模式

- 显示设置模式（网页版）

设置模式

- 限制轮询访问

限制轮询访问（轮询安全设置）

- 限制页数到达时的动作设置

限制页数到达时的动作设置

- 线路忙时

线路忙时

- 向预设收件人转发已接收数据

向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

- 向原稿添加创建图象

向原稿添加创建图象（自定义图象）

- 消除背景

消除图象中的浅色区（消除背景）

- 消除背景

消除图象中的浅色区（消除背景）

- 消除图象的外围阴影

消除图象的外围阴影（边缘消除）

- 消除图象中的浅色区

消除图象中的浅色区（消除背景）

- 消除外围阴影进行复印

消除外围阴影进行复印（消除）

- 协议设置

协议设置

- 信封

适用的纸张类型

- 信封

将纸张装入手送纸盒

- 信封

在Windows环境下打印信封

- 信封

在Macintosh环境下打印信封

- 信头纸

适用的纸张类型

- 信息图标

浏览打印驱动程序帮助

- 旋转发送

原稿放置方向

- 旋转复印

检查原稿尺寸

- 选择打印设置

文件打印

- 选择打印设置

从工作状况屏幕调用及使用文件

- 选择分辨率

选择分辨率

- 选择复印时的纸盒

选择复印时的纸盒

- 选择色彩模式

选择色彩模式

- 选纸

选择复印时的纸盒

- 选纸

指定手送纸盒上所装入纸张的类型和尺寸

- 选纸

使用手送纸盒复印

Y

- 颜色脱落

发送前从扫描原稿去除色彩（颜色脱落）

- 页码

打印日期、页码和水印（印戳）

- 页数限制分组清单

页数限制分组清单

- 一层/二层/三层供纸盒

在纸盒中装纸

- 一层供纸盒

外围设备

- 一次扫描大量原稿

一次扫描大量原稿（大量原稿模式）

- 移动

文件移动

- 以镜像复印

以镜像复印（镜像）

- 以实际尺寸重复照片尺寸原稿

在一张纸上重复相同的图象（重复布局）

- 隐藏方案打印

隐藏方案打印

- 印戳

打印日期、页码和水印（印戳）

- 应用程序扩充组件

外围设备

- 应用程序设置

向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

- 应用程序设置

应用程序设置

- 应用程序通信

应用程序通信

- 应用各个已保存任务设置中的数量。

多文件打印

- 硬盘文件获取

选择要调用的文件

- 用户编号认证

用户编号认证

- 用户计数

用户计数

- 用户控制

用户控制

- 用户名

便于保存的项目

- 用户清单

用户清单

- 用户认证

用户认证

- 用户手册

如何使用用户手册

- 用户手册下载

用户手册下载

- 用户手册中所用图标的含义

如何使用用户手册

- 用户文件夹

文件夹类型

- 用户文件夹

便于保存的项目

- 用户信息打印

用户信息打印

- 邮件转发表设置

向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

- 邮件转发表设置

向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

- 邮件转发表设置

邮件转发表设置

- 右侧出纸托盘

外围设备

- 右侧盖板

内部

- 右侧盖板释放杆

内部

- 右侧托盘

外部

- 预打孔纸

适用的纸张类型

- 预打印纸

适用的纸张类型

- 预览

复印预览

- 预览

检查发送图象

- 预览屏幕

预览屏幕

- 预热模式

预热模式

- 预热模式

ECO功能

- 预约/运行中清单

工作状况屏幕类型

- 元数据递送

元数据递送（数据输入）

- 元数据设置

元数据设置

- 元数据输入

发送元数据

- 元数据域

元数据域

- 原稿

根据原稿的类型和状态选择放置原稿的步骤

- 原稿

指定原稿尺寸

- 原稿

在网络传真模式下发送传真

- 原稿尺寸检测器

上部

- 原稿导板

上部

- 原稿放置方向

原稿放置方向

- 原稿盖板海绵垫

原稿盖板海绵垫

- 原稿计数

检查扫描的原稿页数（原稿计数）

- 原稿计数

发送前检查扫描的原稿页数（原稿计数）

- 原稿计数

发送前检查扫描的原稿页数（原稿计数）

- 原稿类型选择键

复印浓度和原稿类型的手动调整

- 原稿扫描尺寸

根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

- 原稿扫描尺寸

使用数值指定原稿扫描尺寸

- 原稿输出托盘

上部

- 原稿台

上部

- 原稿台

原稿台

- 原稿台

清洁原稿台和送稿器

- 原稿台

原稿台

- 原稿自动检测设置清单

检查原稿尺寸

- 允许的原稿尺寸

送稿器

Z

- 再生纸

适用的纸张类型

- 再生资源

再生资源

- 在“状态”中显示的信息

读取任务清单

- 在Macintosh环境下打印

在Macintosh环境下打印

- 在Windows环境下打印

在Windows环境下打印

- 在标签纸的标签上打印文本

在标签纸的标签上打印文本（标签纸设置／标签纸打印）

- 在触摸屏上浏览网页

在触摸屏上浏览网页

- 在打印数据上打印图象

在打印数据上打印图象（图象印戳）

- 在大容量纸盒MX-LC11装纸

在大容量纸盒MX-LC11装纸

- 在复印件中插入封面

在复印件中插入封面（封面／插入纸张）

- 在扫描模式下发送图象

在扫描模式下发送图象

- 在同一页上打印多个页面

在同一页上打印多个页面

- 在网络传真模式下发送传真

在网络传真模式下发送传真

- 在选定日期和时间转发

向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

- 在用户认证中包括工作状况

在用户认证中包括工作状况

- 在直接发送模式中使用送稿器发送传真

在直接发送模式中使用送稿器发送传真

- 在直接发送模式中使用原稿台发送传真

在直接发送模式中使用原稿台发送传真

- 在纸盒中装纸

在纸盒中装纸

- 在指定时间打印已接收数据

在指定时间打印已接收数据

- 在指定时间打印已接收数据

在指定时间打印已接收数据

- 在指定时间开始发送

在指定时间开始发送（定时发送）

- 在最近发送地址中选择

传真地址确认功能

- 在最近发送地址中选择

使用发送日志重新发送

- 暂停

使用数字键输入收件人号码

- 暂停

通过连续拨号发送

- 增加边位

增加边位（边位移动）

- 照片重复

在一张纸上重复相同的图象（重复布局）

- 整理

整理/分组设置

- 整理/分组

整理/分组设置

- 整理/分组设置

整理/分组设置

- 正文

在扫描发送时更改主题、文件名、回复到和正文

- 正文

在网络传真发送时更改主题、文件名和正文

- 正文设置

正文设置

- 执行LDAP服务器访问控制

执行LDAP服务器访问控制

- 直接打印FTP服务器上的文件

直接打印FTP服务器上的文件

- 直接发送

传真发送方法

- 直接输入

指定手送纸盒上所装入纸张的类型和尺寸

- 直连SMTP

发送到直连SMTP地址前

- 纸盒

纸盒名称和位置

- 纸盒1

外部

- 纸盒2

外部

- 纸盒3

外部

- 纸盒3

纸盒3-4（大容量纸盒MX-DE20）

- 纸盒3

外部

- 纸盒3-4

纸盒3-4（大容量纸盒MX-DE20）

- 纸盒4

外部

- 纸盒4

纸盒3-4（大容量纸盒MX-DE20）

- 纸盒4

外部

- 纸盒5

外部

- 纸盒设置

纸盒设置

- 纸张尺寸中“R”的含义

纸张尺寸中“R”的含义

- 纸张翻转部分盖板

内部

- 纸张类型创建

纸张类型创建

- 指定AB系原稿尺寸

指定原稿尺寸

- 指定非标准的原稿尺寸

指定原稿尺寸

- 指定公共地址。

设置公共联系人和分组的范围

- 指定了接收报告请求的网络传真发送任务

已完成的发送／接收任务

- 指定图象的发送尺寸

指定图象的发送尺寸

- 指定网络文件夹

指定网络文件夹

- 指定文件夹

归档

- 指定文件名

归档

- 指定英寸系原稿尺寸

指定原稿尺寸

- 指定用户名

归档

- 指定原稿尺寸

指定原稿尺寸

- 指定纸张位置

指定纸张位置（定位图象）

- 制作大型海报

制作大型海报（海报打印）

- 制作装订手册

制作装订手册（手册样式/鞍式装订）

- 置中

在纸张中心复印（置中）

- 中断复印

中断复印

- 中央托盘

外部

- 主充电辊

清洁感光鼓的主充电辊

- 主电源开关

外部

- 主电源开关

内部

- 主电源开关

打开电源

- 主电源开关

将机器作为传真机使用前

- 主电源开关

使用网络扫描仪之前

- 主电源指示灯

操作面板

- 主屏幕

主屏幕

- ［主屏幕］按钮

外部

- ［主屏幕］按钮

操作面板

- 主屏幕清单

主屏幕清单

- 主屏幕设置

主屏幕设置

- 主题

在扫描发送时更改主题、文件名、回复到和正文

- 主题

在网络传真发送时更改主题、文件名和正文

- 主题名设置

主题名设置

- 主文件夹

文件夹类型

- 主转印带

清洁主转印带的PT充电辊

- 注销

用户编号认证

- 注销

登录名/密码认证

- 转发接收的传真

转发接收的传真（传真数据转发）

- 转发接收的网络传真数据

转发接收的网络传真数据（传真数据转发）

- 转印带

内部

- 装订分页器

外部

- 装订分页器

外围设备

- 装订分页器

装订分页器

- 装订分页器组件

鞍式装订分页器

- 装订功能

装订输出／打孔输出

- 装订盒

装订分页器

- 装订盒释放杆

装订分页器

- 装订器

鞍式装订分页器

- 装订输出／打孔输出

装订输出／打孔输出

- 装订针

装订分页器

- 装订针

鞍式装订分页器

- 装订整理设置

装订整理设置

- 状态

状态

- 自定义尺寸

保存常用原稿尺寸

- 自定义尺寸输入（手送）

自定义尺寸输入（手送）

- 自定义键清单

自定义键清单

- 自定义键设置

自定义键设置

- 自定义图象

向原稿添加创建图象（自定义图象）

- 自定义图象创建

自定义图象创建

- 自动-AB系

指定手送纸盒上所装入纸张的类型和尺寸

- 自动打印所有保存数据

自动打印所有保存数据

- 自动电源关闭

远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。

- 自动关闭电源定时器

自动关闭电源定时器

- 自动关闭电源定时器

ECO功能

- 自动接收传真

自动接收传真

- 自动接收网络传真

自动接收网络传真

- 自动色彩校准

自动色彩校准

- 自动扫描原稿的两面

自动扫描原稿的两面（双面原稿）

- 自动扫描原稿的两面

自动扫描原稿的两面 （双面原稿）

- 自动选择倍率

自动选择倍率

- 自动选择纸盒

选择复印时的纸盒

- 自动-英寸系

指定手送纸盒上所装入纸张的类型和尺寸

- 自动注销设置

自动注销设置

- 总使用页数

总使用页数

- 总是转发

向预设收件人转发已接收数据（邮件转发表设置）

- 走纸连接组件

外部

- 走纸连接组件

外围设备

- 组织/分组清单

组织/分组清单

- 最大原稿尺寸

送稿器

- 最大原稿尺寸

原稿台

- 最小原稿尺寸

送稿器

数字

- 2合1

将多页原稿当做单页复印（多画面合一）

- 2合1

将两页作为一页发送（多画面合一）

- 2合1复印

将多页原稿当做单页复印（多画面合一）

- 4合1复印

将多页原稿当做单页复印（多画面合一）