# 接口设置

您可以配置与打印功能相关的设置。
这些设置用于控制和监管发送到机器USB端口或网络端口的数据。
十六进制模式
此功能用于打印计算机上使用十六进制格式的打印数据，同时打印相应的ASCII文本。使用此模式可以检查计算机的打印数据是否已正确地发送到了打印机中。
十六进制示例
I/O超时
I/O超时可以被设置为1至999秒之间的任何数值。
如果经过了设置的时间，端口没有收到任何数据，那么I/O超时功能会暂时断开连接。连接断开后，端口被设置为自动选择，或者机器开始进行下一个打印任务。
启用USB端口
启用从USB端口打印。
USB端口模拟切换
如果机器通过USB端口连接，请选择模拟打印机语言。
可以配置以下设置。

- 自动
- PostScript
- PCL

- 设置与“网络端口模拟切换”的设置相同。
- 除非经常发生打印错误，否则我们建议您使用工厂默认设置“自动”。

启用网络端口
启用从网络端口打印。
网络端口模拟切换
此设置用于在通过网络端口连接机器的情况下选择模拟打印机语言。
可以配置以下设置。

- 自动
- PostScript
- PCL

- 设置与“USB端口模拟切换”的设置相同。
- 除非经常发生打印错误，否则我们建议您使用工厂默认设置“自动”。

端口切换方法
选择端口切换发生的时间。
任务结束后切换
打印完成后，端口变为自动选择。
I/O超时
如果经过“I/O超时”中设置的时间后，端口就会变为自动选择。
机器可以使用下面两个打印端口：

- USB端口
- 网络端口

返回页首