# 分别放大／缩小长度和宽度

## 概述

本节介绍了如何分别指定横向和纵向复印倍率。
横向倍率选择50%，纵向倍率选择70%时
可以使用下列两种方法指定倍率。

- 使用预设倍率键
  通过组合预创建的预设倍率键，以及可让您以1%单位调整倍率的缩放键，如 ，来指定倍率。
- 指定图象尺寸
  指定原稿和输出件的图象尺寸以自动获得适当的倍率。
  输入纵向和横向尺寸。

使用送稿器时，纵向和横向的倍率选择范围均为25%-200%。
若要取消XY缩放设置：
轻击［缩放］键或［CA］键。

## 操作

- 使用预设倍率键
- 指定图象尺寸

使用预设倍率键
轻击［倍率］键，然后轻击［XY缩放］键。
轻击［X］键，然后设置X（横向）倍率。

- 若要快速设置倍率，首先指定接近所需数值的数值，然后使用 进行调整。
- 轻击X（横向）和Y（纵向）方向各区域，然后使用数字键输入尺寸。

轻击［Y］键，并用同［X］键相同的方式设置Y（纵向）倍率。
完成设置后，轻击 。
确认选择了适合倍率的纸张尺寸。

指定图象尺寸
轻击［倍率］键，然后轻击［XY缩放］键。
轻击［按尺寸］键。
指定图象尺寸以及输出尺寸的X和Y方向尺寸。
轻击图象尺寸和输出尺寸的区域，然后使用数字键输入尺寸。
确认选择了适合倍率的纸张尺寸。
完成设置后，轻击 。

- 如果输入了错误的尺寸：
  轻击［C］键，然后输入正确的尺寸。
- 要取消所有设置：
  轻击［CA］键。

返回页首