# 扫描文件至传真代码轮询发送的内存收件箱

## 概述

当您的机器接收到其它机器的发送请求时，该功能将一份保存在您的机器传真代码内存收件箱（轮询内存）中的传真发送给那台机器。其它机器必须正确指定您机器中配置的传真代码（子地址和口令）。否则，不能进行发送。
要使用传真代码轮询通信发送到其它机器的原稿必须事先扫描到机器中的传真代码内存收件箱（轮询内存）。

- 如果内存收件箱中已保存其它文件，则文件会添加到原先保存的文件中。
- 工厂默认设置下，发送到其它机器的文档会被自动删除。

若要创建传真代码内存收件箱：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［传真代码内存收件箱］。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［内存收件箱］键。
无法设置程序、定时器、处理报告、轮询和文件归档。
轻击［轮询内存］标签。
轻击传真代码内存收件箱的按键（轮询内存）。
轻击操作面板上的［更改次数］键，然后设置轮询次数。
如需在发送原稿后删除原稿，轻击［一次］键。如需反复发送原稿，轻击［没有限制］键。根据需要更改设置。
完成设置后，轻击 和 键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
将原稿放置在原稿台上时，则每次扫描一页。
扫描完最后一页原稿后，轻击［读取完成］键。
机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
返回页首