消除图象的外围阴影

# 消除图象的外围阴影（边缘消除）

## 概述

边缘消除功能用于消除扫描较厚的原稿或书籍时图象上产生的阴影。
本功能会消除图象上可能会形成阴影的部分，但不会检测阴影，仅可消除阴影。
扫描厚书

未使用边缘消除功能 | 使用边缘消除功能
--- | ---
图象上出现阴影。 | 不出现阴影。

边缘消除模式
如果使用边缘消除的同时使用了倍率设置，则边缘消除宽度将根据所选倍率改变。本功能会消除图象上可能会形成阴影的部分，但不会检测阴影，仅可消除阴影。
例如，如果在发送前将边缘消除宽度设置为10mm，并且图象缩小至70%，那么边缘消除宽度将缩小到7mm。
要更改默认的边缘消除宽度设置：
选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［边缘消除宽度调整］。
边缘消除宽度可设置为0 mm至20 mm。工厂默认设置是10mm。在此处更改的设置将应用到“设置模式”下的［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［边缘消除宽度调整］。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

输入收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［其它］键，然后轻击［边缘消除］键。
轻击要消除边缘的检选框，然后指定边缘消除位置。
确认选择的检选框设置为 。如果轻击了［外部框架］键，则［上］、［下］、［左］和［右］检选框设置为 。如果轻击了［指定框架+中心］键，则所有检选框会设置为 。
当消除正面上、下、左和右中一到三个的边缘以扫描双面原稿时，指定背面上的边缘消除设置。

- 如果［背面的反向消除位置］检选框设置为 ，则与正面上的消除边缘位置相反的边缘也会被消除。
- 如果［背面的反向消除位置］检选框设置为 ，则与正面上位置相同的边缘也会被消除。

指定边缘消除宽度。

- 轻击正面或反面上表示边位移动区域的数值显示，然后使用数字键输入区域。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用 进行调整。

完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
要取消边缘消除设置：
轻击［清除］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。

- 机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
- 在扫描结束时，将下一页原稿放在原稿台上并轻击［开始］键。
  重复步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。

轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
返回页首