# 接收数据的硬盘保存设定

所接收传真可以保存到机器硬盘。保存的传真可以在计算机上查看。
将保存的传真设置为PDF、TIFF（多页）或TIFF（单页）。也可以通过保存的所接收传真的e-mail接收通知。

所接收传真保存在以下目录：\\MFP\faxreceive

- 可保存所接收传真的最大数量为500个文件。
- “传真接收”文件夹包含“接收数据的硬盘保存设定”的文件。
- 所接收数据保存在“应用程序设置”下“接收数据的硬盘保存设定”的“指定保存的文件夹”中指定的文件夹中。如果没有指定的文件夹，则会自动创建文件夹并保存数据。
- 所接收数据的文件夹可在“应用程序设置”下“接收数据的硬盘保存设定”的“文件名设置”中设置。

如何将所接收传真保存到硬盘
单击“网络设置”中的［公共文件夹/NAS设置］。（需要管理员权限。）
选择“传真接收：存储使用情况”中的［允许］并单击［提交］按钮。
将所接收传真保存到硬盘的设置
在设置模式下，单击［应用程序设置］→［接收数据的硬盘保存设定］。（需要管理员权限。）
- 可保存数据为接收的传真和接收的网络传真。机密接收和轮询接收传真无法保存。
- 根据设置，由于文件编号限制或者其它原因无法保存的所接收传真在转发表错误选框中打印或保存。
返回页首