# 原稿台

## 概述

本节介绍了在原稿台上放置原稿的步骤。

- 请慢慢关闭送稿器。猛然合上可能会损坏送稿器。
- 关闭送稿器时小心不要夹到手指。

扫描厚书或其它厚原稿时，将送稿器的后部向上推，然后放置原稿。
合上送稿器时，将其充分打开，然后再合上。

允许的原稿尺寸

最大原稿尺寸
标准尺寸 297 mm（纵向）x 420 mm（横向）或A3 非标准尺寸 297 mm（纵向）x 432 mm（横向）

原稿为非标准尺寸时，请参阅以下对您所使用模式的说明。
- 复印“指定原稿尺寸”
- 传真“使用数值指定原稿扫描尺寸”
- 图象发送“使用数值指定原稿扫描尺寸”

## 操作

打开送稿器。
装入原稿时将打印面朝下放置。
将原稿正面朝下放置并将原稿左上角与原稿台左后侧（标记顶部）对齐。
不要在原稿自动检测器下放置任何物品。
原稿自动检测器下有物体时，关闭送稿器时可能会损坏原稿自动检测器，或者妨碍原稿尺寸的正确检测。
将非标准尺寸的原稿置于原稿台上时，请在其上再放一张空白A4、B5或其它标准尺寸的纸张以便检测原稿尺寸。
关闭送稿器。
放置原稿后，关闭送稿器。如果送稿器保持打开，原稿的外侧部分将会复印成黑色，从而过多消耗墨粉。
返回页首