# 指定图象的发送尺寸

## 概述

轻击此键可将发送尺寸指定为纸张尺寸。如果指定的发送尺寸大于扫描尺寸，图象将会放大。如果指定的发送尺寸小于扫描尺寸，图象将会缩小。

- 当扫描尺寸是［长尺寸］或用数值指定时，不能指定发送尺寸。
- 当在网络传真模式下选择［TIFF-S］格式时，不能指定发送尺寸。（发送尺寸固定为A4R。）

## 操作

轻击［原稿］键。
轻击［发送尺寸］键。
轻击所需发送尺寸键。
完成设置后，轻击 。
根据指定为“扫描尺寸”的纸张尺寸，可能无法为“发送尺寸”选择某些尺寸。您无法轻击“发送尺寸”不可用的尺寸键。
轻击与原稿图象方向一致的“图象方向”键。
如果设置不正确，可能无法正确发送图象。
完成设置后，轻击 。
要配置图象方向的默认设置，在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［图象方向］。
原稿缩小或放大倍率会显示在“扫描尺寸”与“发送尺寸”之间。
返回页首