# 在直接发送模式中使用送稿器发送传真

## 概述

发送扫描原稿而不保存在机器内存中叫做“直接发送”。
本节介绍了如何通过送稿器扫描原稿并直接发送。

- 以下功能不能在直接发送时使用：
  定时发送、多画面合一、卡片制作、大量原稿模式、轮询内存、原稿计数、归档、临时保存、内存收件箱、书籍分割、轮询、双面扫描、搜索全局地址簿
- 当直接发送因通信错误或其它原因失败时，不能再次发送。
- 如果当执行直接发送操作时正在进行传真发送，直接发送将一直等到先前的发送完毕再进行。当先前的发送完成后将开始直接发送。
  正在等待直接发送时，可以轻击工作状况显示来显示工作状况屏幕。其它操作不可行。
  - 传真任务
- 在直接发送模式中，［预览］将无法用于发送。

## 操作

请将原稿放在送稿器托盘上。

- 送稿器

指定收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

- 只可以指定一个收件人。不能使用保存有多个收件人的快捷键。
- 无法从全局地址簿中调用收件人。

轻击操作面板上的［直接发送］键。
轻击［开始］键，开始发送。
返回页首