# 启用/禁用设置

下列设置启用或禁用某些功能。
打印机条件设置
禁止打印空白纸张
禁止打印空白纸张。
用户控制
无效用户禁止打印
可以禁止信息未保存在机器中的用户进行打印，例如未在打印驱动程序中输入有效用户信息的打印或在设置模式（网页版）中的FTP服务器上的文件打印。
操作设置
取消自动清除定时器
禁用自动清除模式。
禁止任务优先操作
任务优先功能可被禁用。如果禁用，工作状况屏幕上不会显示［优先］。
禁止跳跃打印
禁用跳跃打印（由于某项任务之前的任务中的所需纸张不在任何纸盒中，任务打印被中断*）。
* 当任务打印期间纸张用尽时忽略此选项。
禁用自动键重复
禁止自动键重复功能。
禁止时钟调整
禁止更改日期和时间。
禁用封面/插入纸张模式
禁止使用封面和插入纸张功能。
设备设置
禁用原稿送稿器
使用此设置禁用送稿器，例如当送稿器出现故障时。（启用此设置时，仍然可以使用原稿台进行扫描。）
禁止双面
此功能用于禁止双面打印，例如当双面组件出现故障时。
禁用大容量纸盒
使用此设置禁用大容量纸盒，例如其出现故障时。
禁用选购件纸盒
该设置用来禁用选购件纸盒，如纸盒发生故障时。
禁止纸盒设置
禁止纸盒设置。
禁用分页器
使用此设置禁用装订分页器或鞍式装订分页器，例如其出现故障时。
禁止移位
禁止移位。
禁用装订器
使用此设置禁用装订，例如装订分页器或鞍式装订分页器的装订出现故障时。
禁止打孔
使用此设置禁用打孔，例如装订分页器或鞍式装订分页器的打孔组件出现故障时。
禁用色彩模式
发生与色彩有关的问题并且无法进行打印时，会暂时禁止使用色彩模式。但仍可以进行黑白打印。
该功能只能作为应急措施使用。
一旦启用该设置，只有技术维修人员可取消设置。请立即联系快速上手向导中列出的经销商或最近的授权服务部门，让技术维修人员取消设置并解决问题。
禁用主机模式
禁用主机模式进行串联打印。
（通常情况下，不需要进行此设置。）
禁用从机模式
禁用从机模式进行串联打印。
（通常情况下，不需要进行此设置。）
复印设置
禁止程序创建/删除
禁止程序创建。
双面复印时禁用手送纸盒
双面复印时禁止使用手送纸盒。
手送纸盒经常用于送入已禁止双面复印的标签页、投影胶片和其它特殊纸张。
如果任何一张特殊纸张进入翻转组件，则可能会导致卡纸或损坏组件。
如果您经常用已禁止双面复印的特殊纸张，建议您启用此设置。
禁止自动选择纸张
禁止自动选纸功能。
此功能启用时，机器不会自动选择与原稿台上或送稿器上的原稿尺寸相同的纸张。
禁止创建自定义图象
禁止创建自定义图象。
复印时禁用发送
复印期间禁用图象发送功能。
打印机设置
禁止打印注意页
禁止打印注意页。
禁止打印测试页
禁止打印测试页。
启用此设置时，不能使用设置模式中的“打印机测试页”来打印测试页。
自动选择纸张时禁止选择手送纸盒
当将纸张类型选择为［自动］时，能够将手送纸盒排除在能够选择的纸盒之外。
如果经常在手送纸盒中装入特殊纸张，那么建议您使用此功能。
禁止USB记忆体直接打印
禁止在USB记忆体设备中直接打印文件。
禁止网络文件夹直接打印
禁止从网络文件夹直接打印。
打印时禁用发送
打印期间禁用图象发送功能。
图象发送设置
显示顺序禁止切换
禁止更改在地址簿及其它中的显示顺序（搜索编号顺序、升序、降序）。
如果进行此设置，即使触摸地址簿屏幕上的标签，也不会将显示排序。
当前选择的显示顺序即是选择此设置后使用的顺序。
禁止传真广播
禁用传真广播。
禁用扫描功能
指定此设置可禁用遥控PC扫描。
创建禁止设置
禁止从操作面板创建收件人
禁止通过机器进行地址管理。
可为以下项目分别配置设置：

- 分组 (直接输入)
- 分组 (地址簿)
- 联系人

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止从网页创建收件人
禁止从设置模式（网页版）保存收件人。
可为以下项目分别配置设置：

- 分组 (直接输入)
- 分组 (地址簿)
- 联系人

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止程序创建/删除
保存程序时禁止使用地址簿。
可为以下项目分别配置设置：

- E-mail
- FTP
- 桌面
- 网络文件夹
- 网络传真（包括直连SMTP）
- 传真

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
地址簿
此功能禁止在每个模式中使用地址簿。
直接输入
此功能禁止为每个模式的功能使用地址簿。
禁止内存收件箱创建
禁止创建所有类型的内存收件箱。
可为以下项目分别配置设置：
轮询内存、机密、中继广播（直接输入）、中继广播（地址簿）。
全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止使用全局地址搜索创建收件人
禁止通过全局地址搜索进行地址管理。
可为以下项目分别配置设置：
E-MAIL、网络传真、传真
全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止使用网络扫描仪工具进行创建
禁止通过网络扫描仪工具进行地址管理。
禁止通过网络转发
禁用邮件转发表。
禁止发送设置
使用这些设置禁止以下发送操作。
传真/图象发送模式禁止[再次发送]
此设置禁止在图象发送模式的初始屏幕中使用［再次发送］键。
禁止从地址簿选择
禁止从地址簿选择收件人。
可为以下项目分别配置设置：

- E-mail
- FTP
- 桌面
- 网络文件夹
- 网络传真（包括直连SMTP）
- 传真

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止直接输入
禁止直接输入收件人地址和其它。
可为以下项目分别配置设置：

- E-mail
- 网络文件夹
- 网络传真（包括直连SMTP）
- 传真

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止PC-I-FAX传送
禁止PC-I-FAX发送。
禁止PC-FAX传送
禁止PC-FAX发送。
文件归档设置
再次打印时禁用文字/印戳功能
获取并打印保存的文件时，禁用打印功能。
此功能可防止源数据与输出数据和其它数据之间的数据不一致。
批量打印设置
通过批量打印功能打印文件时，此设置用于禁止在用户选择屏幕中选择［所有用户］键和［未知用户名］键。
此处的启用/禁用设置与其它设置中的启用/禁用设置控制着相同的参数。这些设置是相互链接的（更改一个设置，另一个也会更改）。
禁用保存到外部记忆体设备
禁用保存到外部记忆体设备。
安全设置
此设置用于设置安全增强功能。
隐藏方案打印设置
禁止直接输入背景图案和其它。
返回页首