# 主屏幕

## 概述

按下操作面板上的［主屏幕］按钮可在触摸屏上显示主屏幕。主屏幕可显示选择模式或功能的按键。
有关添加和删除快捷键的步骤，请参阅操作步骤。
要设置各“常用操作分组清单”的主屏幕：
在“设置模式（网页版）”中，选择［用户控制］→［常用操作分组设置］→［主屏幕清单］。
使用用户认证时执行此设置。
表示机器状态的图标
图标显示机器状态，如连接到USB设备。

图标 | 机器状态 | 图标 | 机器状态
--- | --- | --- | ---
| 打印数据正在被处理。 |  | 镜像组件已安装。 发生故障*
| 打印数据正在被打印。 |  | 镜像组件已安装。 正在配置
| 发送数据已存在。 |  | 放大显示模式已启用。
| 转发错误数据已存在。 |  | Eco模式已启用。
| 所接收数据已存在。 |  | 维护通知已发出。
| 所接收机密传真数据已存在。 |  | USB设备已安装。
| 所接收数据被保留。 |  | 遥控操作正在进行。
| 所接收预览数据已存在。 |  | 半角字母数字字符输入
| OSA通信正在进行。 |  | 数据安全组件已安装。
| 镜像组件已安装。 |  | 现场支持系统已启用。
| 连接到接入点 |  | 未连接到接入点
| 等待接入点 |  | 机器中的无线LAN设备连接错误*

*请联系经销商或授权服务部门。
切换模式
从主屏幕切换模式

［主屏幕］按钮 |  | 轻击模式图标。 |  | 对各模式进行操作。

从模式显示屏切换模式

轻击模式显示屏。 |  | 轻击任何所需模式。 |  | 对各模式进行操作。

在图象发送模式中，轻击 以切换模式。

## 操作

- 添加快捷键
- 删除快捷键
- 移动快捷键
- 更改快捷键名称
- 将快捷键恢复到默认布局
- 更改机器显示方案

轻击操作面板上的［编辑主屏幕］。
如果未使用用户认证，请输入管理员密码。
屏幕切换到编辑主屏幕模式。
编辑主屏幕中的快捷键后，轻击操作面板上的［退出主页编辑模式］。
退出主页编辑模式并恢复到主屏幕。

添加快捷键
在主页编辑模式下轻击没有快捷键的一处位置。
轻击想要添加的功能。
主屏幕上出现所添加功能的快捷键。

删除快捷键
在主页编辑模式下轻击想要删除的快捷键。
轻击操作面板上的［删除键］键。
出现确认屏幕。
轻击［删除］键。
所选快捷键会从主屏幕中删除。
在第1步中轻击想要删除的快捷键后，也可以将快捷键拖到回收站中将其删除。

移动快捷键
在主页编辑模式下，轻击想要移动的快捷键。
轻击操作面板上的［移动键］键。
轻击想要移动快捷键的位置。
所选快捷键移动。

更改快捷键名称
在主页编辑模式下，轻击想要更改名称的快捷键。
轻击操作面板上的［更改键名称］。
显示软键盘。
安装了外部键盘时，可以在外部键盘上输入正文。
输入名称，然后轻击［OK］键。
所选快捷键的名称发生更改。

将快捷键恢复到默认布局
在主页编辑模式下，轻击操作面板上的［将布局恢复到工厂默认设置］键。
出现确认屏幕。
轻击［复位］键。
快捷键恢复到默认布局。

更改机器显示方案
轻击操作面板上的［显示方案设置］。
轻击要更改的显示方案。
这样会更改触摸屏的显示方案。
返回页首