反转复印件上的黑白色

# 反转复印件上的黑白色（黑白翻转）

## 概述

此功能可在复印过程颠倒黑白，以复印出负象。该功能只能用于黑白复印。
可以使用黑白反转复印带有大面积黑色区域的原稿（使用大量墨粉），以减少墨粉使用量。

- 必须在扫描原稿前指定黑白翻转。
- 使用此功能时，浓度调整的“原稿类型”自动切换为“文字”。

选择此功能时，无法使用［彩色开始］键。

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［黑白翻转］键。
图标上会显示检选标志。
完成设置后，轻击［后退］键。
若要取消黑白翻转：
轻击［黑白翻转］键将其取消。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［黑白开始］键，开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首