# 鞍式装订分页器

## 概述

包含了将各套纸张错开输出的移位功能，将各套打印件装订的装订整理功能，自动在纸张中线装订并对折的鞍式装订功能，以及将纸张对折的纸张折叠功能。
若要在打印纸上打孔，请安装选购的打孔组件。

- 功能名称
- 消耗品
- 鞍式装订分页器维护

功能名称
×
装订器
用于暂时堆放要装订纸张。
×
输出托盘
已装订和移位的输出稿可传送到该托盘。
该托盘可以滑动。拉伸扩展托盘可以输出大尺寸的纸张（A3W、A3、B4、12 x 18、11 x 17、8-1/2 x 14和8-1/2 x 13尺寸）。
×
侧盖板
打开此盖板可更换装订针盒或清除卡针。
×
鞍式装订托盘
鞍式装订件输出到该托盘。
×
上盖板
打开此盖板可清除卡纸。
×
前盖板
打开此盖板可更换装订针盒或清除卡针。
轻击名称以显示详细内容。

- 安装鞍式装订分页器以及一层供纸盒、二层供纸盒、三层供纸盒或大容量纸盒（MX-DE20）时需安装送纸组件。
- 不要在鞍式装订分页器上放置重物或向下按压鞍式装订分页器。
- 打开电源时以及正在打印时要小心托盘，因为它会上下移动。
- 鞍式装订分页器无法与装订分页器同时安装。

消耗品
鞍式装订分页器要求使用下列装订针盒：
装订分页器组件
装订针盒（大约5000根针/盒x3盒）MX-SCX1
鞍式装订组件
装订针盒（大约2000根针/盒x3盒）AR-SC3
鞍式装订分页器维护
当装订针盒中的装订针用完时，操作面板上会显示一条信息。按照操作步骤更换装订针盒。

## 操作

- 更换装订针盒（装订分页器组件）
- 更换装订针盒（鞍式装订组件）

更换装订针盒（装订分页器组件）
打开前盖板。
拉动杠杆时，将鞍式装订分页器滑到左侧直到停止。
轻轻滑动装订分页器，直至其停住。
将装订盒释放杆向下压，然后取出装订盒。
将装订盒拉出到右侧。
从装订盒中取出空的装订针盒。
如图所示，将新的装订针盒插入装订盒。
将装订针盒推入直至其卡到位。
将装订盒放回原位。
将装订盒推入直至其卡到位。
推回鞍式装订分页器并将其固定到机器。
轻轻地将装订分页器滑动回右侧直到其锁定到原位。
关闭前盖板。
应在装订整理功能下进行校验复印，以确保能正确装订。
更换装订针盒（鞍式装订组件）
开始该步骤前，从鞍式装订分页器的输出托盘取出所有输出件。不要将取出的输出件重新放回输出托盘。
打开侧盖板。
拆下空的装订针盒。
装入新的装订针盒。
从装订针盒拆下盖板，然后安装各装订针盒。
关闭侧盖板。
返回页首