# 常用操作分组设置

可以为每个分组设置常用操作环境。例如，通常，一个讲其它语言的用户每次使用机器时都必须更改显示语言；但是，如果将语言创建在常用操作分组中，当此用户登录时，机器就会自动选择语言。
设置

项目 | 说明
--- | ---
分组名 | 保存分组名（最多32个字符）。
选择创建机器的分组名 | 选择一个以前保存的分组作为新分组的模板。选定后，将应用此分组设置。
复印
初始状态设置 | 选择色彩模式、纸盒、浓度模式、复印倍率、双面复印、输出、移位、输出托盘和装订位置的设置。
图象发送
初始状态设置 | 选择图象方向、浓度、分辨率、色彩模式、文件格式和原稿类型的设置。选择每页归档为一个文件以及传真发件人名称的设置。
文件归档
图象方向 | 指定图象方向。
扫描到硬盘：初始状态设置 | 选择色彩模式、浓度、原稿类型和分辨率的设置。
扫描到外部记忆体设备：初始状态设置 | 选择色彩模式、文件格式、每页归档为一个文件、浓度、原稿类型和分辨率的设置。
打印(文件归档) | 设置文件归档打印的默认输出托盘。
系统设置
放大显示模式 | 打开此选项可在设置模式屏幕上显示大字符。
原稿自动检测设置 | 检测是否为AB或英寸尺寸的纸张，或者禁用原稿台检测功能。
取消原稿台检测 | 用于取消原稿台检测。
显示语言设置 | 选择显示的语言。
键操作设置 | 设置按键输入的时间和自动键重复设置。
长时间触摸的键输入接受时间 | 选择接受到长时间按键触摸的时间。
双击间隔设置 | 选择检测双击的间隔。
触键音 | 设置触键时发出的声音。
键盘选择 | 设置键盘显示的语言。
显示方案设置 | 选择用于触摸屏的色彩方案。
登录后自动打印保存的任务 | 当在打印驱动程序中启用保留功能并且打印数据已缓存在机器中时，当启用保留的用户登录时，可以自动打印出缓存的打印数据。
自定义键设置 | 选择使用系统设置还是使用创建的自定义键设置来执行自定义键设置。
主屏幕设置 | 选择使用系统设置还是使用保存的主屏幕设置来执行主屏幕设置。
预览设置
默认清单／缩略显示 | 选择要在传真或网络传真模式下处理的已接收数据的默认缩略显示。
文件归档的文件获取 | 选择文件归档的默认显示。

只可以在设置模式（网页版）中配置。不能在机器的触摸屏中配置。
返回页首