# 更换废墨粉容器

## 概述

废墨粉容器可收集打印过程中产生的多余墨粉。废墨粉容器变满时，会出现“更换废墨粉容器。”。

- 不要将废墨粉容器丢入火中。因为墨粉可能会飞溅，造成人员烫伤。
- 请将废墨粉容器放在远离儿童的地方。

## 操作

打开前盖板。
将废墨粉容器锁定杆移动到释放位置，使废墨粉容器向前落下直到停止。
确保更换清洁器未使用。
将其存放在新废墨粉容器的左侧。
取出废墨粉容器。
用双手按住废墨粉容器并慢慢抬起。
将废墨粉容器放在平面上。
更换废墨粉容器之前，在表面放一张纸，如报纸。

- 不要将孔朝下，否则用过的墨粉会溢出。
- 将拆下的废墨粉容器放在塑料袋中（不要丢弃）。维护人员会将其收回。

安装新的废墨粉容器。
由上倾斜插入废墨粉容器。（与拆卸时的步骤相反。）
将废墨粉容器推入机器。
将废墨粉容器推入直至其卡到位。
锁定废墨粉容器。
将废墨粉容器移动到锁定位置。
关闭前盖板。
返回页首