# 打开电源

本节介绍了如何打开/关闭机器电源以及如何重启机器。
操作两个电源开关：前盖板内位于左下角的主电源开关，以及操作面板上的［电源］按钮。
打开电源

- 将主电源开关切换到“”（开）位置。
- 主电源指示灯常亮绿色后，按［电源］按钮。

关闭电源
按［电源］按钮关闭电源，然后将主电源开关切换到“”（关）位置。
重启机器。
按［电源］按钮关闭电源，然后再次按下以打开电源。

- 关闭主电源开关时，按操作面板上的［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”（关）位置。
  突然发生主电源断电时，请按正确顺序重新打开机器电源然后关闭电源。
  如果在关闭［电源］按钮前将机器长时间保持在主电源开关已经关闭的情况下，可能会产生异常噪音、图象质量下降或其它问题。
- 如果您怀疑机器有故障，或者附近地区有雷雨等恶劣天气，或者您要移动机器，请同时关闭［电源］按钮和主电源开关，并拔出电源线。

- 使用传真或网络传真功能时，确保主电源开关始终在“”（开）位置。
- 为了使某些设置生效，必须重启机器。在机器的某些状态下，使用［电源］按钮重启不会使设置生效。在这种情况下，请关闭主电源开关然后重新打开。

返回页首