扫描不同尺寸的原稿

# 扫描不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

## 概述

该功能可同时复印不同尺寸的原稿，即使当B4尺寸与A3尺寸的原稿混合在一起时。
扫描原稿时，机器自动检测每份原稿的尺寸，并使用适合于各自尺寸的纸张。
混合尺寸原稿与自动倍率选择功能同时使用时，将根据所选纸张尺寸分别调整每张原稿倍率，以便以相同尺寸的纸张打印。
当混合尺寸原稿与自动倍率选择功能同时使用时
（选择了自动倍率选择和A3纸）
混合尺寸原稿的设置共有两种。

等宽 | 非等宽
--- | ---

此设置用于尺寸不同却有长度相同的边的原稿。
将原稿插入送稿器托盘中时，使长度相同的边在左侧对齐。

- A3和A4
- B4和B5
- A4R和A5
- 11 x 17和8-1/2 x 11
- 8-1/2 x 14和8-1/2 x 11R
- 8-1/2 x 14和5-1/2 x 8-1/2
- 8-1/2 x 13和8-1/2 x 11R
- 8-1/2 x 13和5-1/2 x 8-1/2
- 8-1/2 x 11R和5-1/2 x 8-1/2

此设置用于尺寸不同且没有长度相同的边的原稿。此设置只可用于以下尺寸组合：

- A3和B4
- A3和B5
- B4和A4
- A4和B5
- B4和A4R
- B4和A5
- B5和A4R
- B5和A5
- 11 x 17和8-1/2 x 14
- 11 x 17和8-1/2 x 13
- 11 x 17和5-1/2 x 8-1/2

必须在扫描原稿前指定混合尺寸原稿。

- 选择［非等宽］时，无法使用装订功能。
- 混合尺寸原稿功能不可用于复印尺寸相同但放置方向不同的原稿（A4和A4R等）。

“设置模式”下［系统设置］→［设备设置］→［原稿输送模式］
选择该设置始终可扫描混合尺寸的原稿。

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［混合尺寸原稿］键。
对于混合尺寸原稿，将“原稿”设置为“自动”。
轻击原稿适用的［等宽］键或［非等宽］键。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
若要取消混合尺寸原稿设置：
轻击［关］键。
将原稿正面朝上放在送稿器中，然后轻击［预览］键。
按如图所示的混合尺寸原稿屏幕放置原稿。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首