# PCL设置

此功能用于设置在PCL环境下使用的符号集、字体和换行代码。
设置

项目 | 说明 | 设置
--- | --- | ---
PCL符号集设置 | 指定用于打印的字符集。 | 从35个项目中选择。

PCL字体设置

选择打印用的字体。

- 内置字体
- 扩充字体
  （未安装扩充字体时只显示内置字体清单。）

PCL换行代码

此设置用于选择当打印机收到换行指令后的响应方式。

- 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
- 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF
- 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF
- 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF

A4宽幅

启用此设置时，在A4尺寸的纸张上使用10-pitch字体进行打印时，每行可打印80个字符。（禁用此设置时，每行最多只能打印78个字符。）

- （启用）
- （禁用）

返回页首