# 扫描文档至轮询内存中

## 概述

按以下步骤将文档扫描入轮询发送的内存收件箱（公共收件箱）。
如果有另一文档仍然在内存收件箱（公共收件箱）中，则新扫描的文档会被添加入原先的文档。在这种情况下，轮询次数为新扫描文档的数目设置。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

选择图象设置和其它功能。
如需返回到步骤4的屏幕，轻击［内存收件箱］键。
不能配置程序、定时设置、处理报告、轮询和文件归档。
轻击［其它］键，然后轻击［内存收件箱］键。
轻击［轮询内存］标签。
从文件夹清单中轻击［公共收件箱］键。
轻击操作面板上的［更改次数］键。
轻击［一次］键或［没有限制］键以指定次数。
如果您想在发送后从内存中清除文档，轻击［一次］键。轻击［没有限制］键，允许轮询无限制次数。
完成设置后，轻击 和 。
轻击［开始］键开始扫描原稿。

- 扫描原稿时，预览图象会显示在触摸屏上。
- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。

返回页首