# 检查用传真代码机密接收功能接收的传真

## 概述

接收到传真代码机密传真时，传真会保存到传真代码指定的内存收件箱中。如需检查接收的传真，请输入打印口令。

- 会自动优先处理打印预约/运行中的机密传真。
- 机器会在打印后将内存收件箱中的传真自动清除。

若要当接收到传真代码机密传真时自动打印处理报告：
在“设置模式”中，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［传真设置］→［默认设置］→［处理报告打印选择设置］→［机密接收］。
如果忘记了打印口令：
没有使用机器检查已指定打印口令的方法。请注意不要忘记口令。一旦忘记或需要确认口令，请与您的经销商或最近的授权服务部门联系。

## 操作

机器振铃并且传真被接收。
当接收结束时机器会发出“哔”声。
轻击［其它］键，然后轻击［内存收件箱］键。
从［机密］标签上，轻击操作面板上的［检查已接收数据清单］键。
轻击包含机密传真的内存收件箱键。
已接收了传真的内存收件箱键中会出现“ ”。未接收传真的内存收件箱的对应键会变灰并且无法轻击。
请用数字键输入打印口令。
每输入一位，“-”将变为“*”。
小心地输入正确的打印口令。如果您输入错误，屏幕上会显示一条信息并返回至输入屏幕。您可以轻击［取消］键返回至步骤4。
轻击想要检查的已接收数据的键，然后轻击操作面板上的［检查图象］键
显示已接收数据图象。
如需打印文档，轻击［打印］键。
返回页首