# 外围设备

可在机器上安装外围设备，以扩大其功能范围。
外围设备一般为选购件。

（截止2013年10月）

产品名称 | 产品编号 | 说明
--- | --- | ---
一层供纸盒 | MX-DE12 | 附加纸盒。纸盒中最多可装入500张纸。
二层供纸盒 | MX-DE13 | 附加纸盒。各纸盒中最多可装入500张纸。
三层供纸盒 | MX-DE14 | 附加纸盒。各纸盒中最多可装入500张纸。
大容量纸盒 | MX-DE20 | 附加纸盒。纸盒2中最多可装入500张纸，纸盒3中最多可装入1150张纸，而纸盒4中最多可装入850张纸。
大容量纸盒 | MX-LC11 | 附加纸盒。纸盒中最多可装入3500张纸。若要安装，需安装一层供纸盒、二层供纸盒、三层供纸盒或大容量纸盒。
长尺寸给纸托盘 | MX-LT10 | 使用长纸时，将长纸装入手送纸盒中。
右侧出纸托盘 | MX-TR13 N | 可以添加到机器右侧。
装订分页器 | MX-FN17 | 可使用装订功能和移位功能的输出设备。
鞍式装订分页器 | MX-FN10 | 可启用装订功能、移位功能和手册复印功能的输出设备。若要安装，需安装一层供纸盒、二层供纸盒、三层供纸盒或大容量纸盒。
走纸连接组件 | MX-RB10 N | 安装鞍式装订分页器需要该组件。
打孔组件 | MX-PN11A | 该组件可在复印件和其它输出件中打孔。需要装订分页器。
MX-PNX5A | 该组件可在复印件和其它输出件中打孔。需要鞍式装订分页器。
XPS扩充组件 | MX-PUX1 | 该组件可当做XPS兼容打印机使用。有关详情，请咨询您的经销商。
传真扩充组件 | MX-FX11 | 启用传真。
网络传真扩充组件 | MX-FWX1 | 启用网络传真。
镜像组件 | MX-EB12 N | 将数据备份到其它位置。
应用程序扩充组件 | MX-AMX1 | 应用程序扩充组件可结合网络扫描功能给扫描的图象文件附加一个元数据文件。
应用程序通信组件 | MX-AMX2 | 将机器通过网络链接到外部应用程序。
外部帐户组件 | MX-AMX3 | 在机器上使用外部帐户应用程序需要该组件。
扫描功能扩充组件 | MX-EB11 | 将扫描文档以高压缩PDF格式保存。高压缩PDF的大小要比正常PDF小。
Sharpdesk文档管理软件（5个许可号） | MX-USX5 | 该软件可集中管理文档和计算机文件。
Sharp OSA网络扫描工具（1许可号） | MX-UN01A | 该软件在结合Sharp OSA使用时可有效地扫描大量文档和材料。许可证数量可在1到100之间设置。 有关详情，请咨询您的经销商。
Sharp OSA网络扫描工具（5许可号） | MX-UN05A
Sharp OSA网络扫描工具（10许可号） | MX-UN10A
Sharp OSA网络扫描工具（50许可号） | MX-UN50A
Sharp OSA网络扫描工具（100许可号） | MX-UN1HA
本体一体型键盘 | MX-KB11 N | 这是与机器一体型的键盘。不使用时，可存放到操作面板下。
网页浏览扩充组件 | MX-AM10 | 启用Internet访问，用来查看网页。
净离子群发生器 | MX-PC12 | 净离子群发生。
净离子群发生器安装组件 | MX-XB16 | 安装了净离子群发生器时需要。
墨粉（专用洋红色） | MX-36CT-MP | 可选购使用专用洋红色墨粉。 当打印中国特有的红头文件、图章时，专用洋红色色彩更逼真，推荐使用。
载体（专用洋红色） | MX-23CV-SP

返回页首