打印密码保护传真

# 打印密码保护传真（已接收数据打印保留设置）

启用该设置，可以在不打印传真的情况下将其接收并保存到内存中。要打印传真，必须输入密码。在使用此功能时，机器在接收传真时会在触摸屏上显示密码输入屏幕。
要启用已接收数据打印保留设置：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［已接收数据打印保留设置］。
使用该功能时的要点
如果接收的传真数据没有打印或删除，那么传真内存容量会变小，并且机器将无法接收传真。使用该功能时，应该尽快打印接收的数据，而不要留在传真内存中。
可以在传真模式初始屏幕上查看剩余的传真内存容量。
剩余传真内存容量小时，会显示警告信息。

- 不管是自动接收的还是手动接收的传真，都会保存在内存中。
- 接收的数据转移到其它机器时，保存在内存中的数据也会转移。同时，屏幕上还会显示和打印相同的密码输入屏幕。只有在输入密码后，才能进行转发。

在用数字键输入原先编辑好的4位密码时，机器就会开始打印。
轻击［取消］键时，密码输入屏幕关闭。轻击 或切换模式时会重新出现。触摸屏中的内存中数据键闪烁。
要在输入密码后显示已接收数据清单屏幕：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［操作设置］→［预览设置］→［已接收数据图象检查设置］。
返回页首