# 直接打印FTP服务器上的文件

## 概述

当配置FTP服务器时，可从机器的触摸屏直接选择并打印FTP服务器上的文件。该功能可免去从FTP服务器下载到计算机以及从计算机发送到机器的需要。
若要配置FTP服务器：
在“设置模式”下，选择［应用程序设置］→［从MFP进行打印的设置（FTP）］，然后配置FTP服务器。（需要管理员权限。）最多可配置20个FTP服务器。
当您选择一个暗码PDF文件时，您必须在工作状况屏幕中输入密码才能开始打印。

- 打印暗码PDF文件

## 操作

轻击［硬盘文件获取］键。
轻击操作面板上的［从FTP选择文件进行打印］键。
轻击您想访问的FTP服务器的按键。
轻击想要打印文件的按键，然后轻击操作面板上的［更改设置进行打印］键。

- 打印多个文件时，轻击想要打印文件的按键，然后轻击操作面板上的［打印］键。
- 图标 显示在可打印的文件的按键左侧。
- 图标 显示在FTP服务器上的文件夹按键的左侧。要显示文件夹或文件夹中的文件，请轻击该键。

- 总共可显示100个文件和文件夹按键。
- 轻击 上移一个文件夹等级。
- 轻击文件夹键向下移动一个文件夹等级时，会显示 。
  轻击此键可返回文件或文件夹名选择屏幕。
- 轻击［文件名或文件夹名］键，可改变屏幕上显示的文件和文件夹的顺序。每次轻击时，按键顺序将在升序和降序排列之间变化。

选择打印条件。

- 如果在步骤4中选择了多个文件，只可选择打印数。
- 如果在步骤4中已经选择了包含打印条件的文件（例如PCL、PS或XPS文件），则会应用设置。

选择了［在光泽纸上打印］检选框时，［选纸］会设为［光泽纸］（手送纸盒）并且［输出分辨率］会设为［600 dpi（高质量）］。
轻击［开始］键。
所选文件被下载后打印开始。
返回页首