一次扫描大量原稿

# 一次扫描大量原稿（大量原稿模式）

## 概述

该功能可让您将大量页数的原稿分成几组、使用送稿器扫描各组原稿，并将所有页面一起发送。还可以通过将原稿放在送稿器中或原稿台上来发送传真。
当要扫描的原稿超过送稿器的容量时，请使用此功能。
在扫描被分成组的原稿时，先扫描包含第一页的那组。
为第一组所选择的设置，同样适用于剩余的几组。

- 最多可扫描999页。
  请注意，当内存用于其它任务时，可以扫描的页面将减少。
- 如果在扫描过程中内存已满，则会显示一条信息且发送将被取消。
- 扫描设置可以根据每套原稿更改。

## 操作

将原稿放在送稿器中。
原稿也可以放在原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

轻击［大量原稿模式］键。
图标上会显示检选标志。
要取消大量原稿模式设置：
轻击［大量原稿模式］键以清除检选标志。
轻击［开始］键扫描第一套。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
放置下一套原稿并轻击［附加扫描］键。
要取消原稿的扫描：
轻击 （［取消扫描］键）。所有扫描数据会被清除。
轻击［开始发送］键。

- 如果在显示确认屏幕后一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
- 可轻击［更改设置］键更改各扫描原稿的浓度、分辨率、扫描尺寸与发送尺寸。不过，在“其它”下同时选择了大量原稿模式和“多画面合一”时，扫描偶数页的原稿页面时只可以更改浓度。

返回页首