# 登录名/密码认证

## 概述

该方法可让用户通过登录名和密码登录，登录名和密码可以从机器的管理员处或者LDAP服务器管理员处获得。
启动机器后，显示登录屏幕。
通过登录名和密码控制登录时
当使用LDAP认证时，屏幕可能会显示不同的项目。
如果连续三次输入错误的登录名或错误的密码：
如果在系统设置中启用了“登录失败警告”，在连续三次输入错误的登录名或密码后，操作面板将被锁定五分钟。
请联系机器管理员检查指定给您的登录名/密码。

- 要解除操作面板锁定：
  在“设置模式（网页版）”中，选择［用户控制］→［默认设置］以解除锁定。
- 要设置［登录失败警告］：
  在“设置模式”中，选择［用户控制］→［默认设置］→［登录失败警告］。

使用LDAP认证时，屏幕可能会显示［E-mail地址］键，这取决于认证方法。轻击［E-mail地址］文字框并输入E-mail地址。
要保存用户名：
在“设置模式”中，选择［用户控制］→［用户清单］。
也可创建相关详细信息如登录名、用户编号和密码。有关使用机器所需的信息，可向机器管理员咨询。

## 操作

输入登录名。
使用软键盘输入
如果未在设置模式下执行用户名登录，仅使用LDAP认证的用户应轻击［登录名］文本框并使用软键盘输入登录名。
安装了外部键盘时，可以在外部键盘上输入正文。
从清单选择
轻击［从清单选择］键并从用户清单屏幕中选择用户名。
当服务器的管理员提供LAN（局域网）上的LDAP服务时，会使用LDAP认证。
输入密码。
从软键盘中输入密码。
安装了外部键盘时，可以在外部键盘上输入正文。
如果您正登录LDAP服务器，那么请您输入与LDAP服务器登录名共同存储的密码。
输入的每一位字符被显示为“”。输入密码后，轻击［OK］键。
当通过LDAP服务器认证时，如果您在“用户清单”和LDAP服务器中保存了不同的密码，请使用保存在LDAP服务器中的密码。
若要创建用户名和密码：
在“设置模式”中，选择［用户控制］→［用户清单］。
创建LDAP服务器时，请根据需要更改［认证：］的信息。

- 从用户清单屏幕中选择时：
  您所连接的LDAP服务器已在用户创建时创建，因此在选择登录名时会直接出现认证目标服务器。
  转至步骤3。
- 从软键盘输入时：
  轻击［认证：］并选择LDAP服务器以登录。

轻击［OK］键。
如果输入的登录名和密码得到认证，则会显示用户可复印或扫描的剩余页数。
对用户可使用页数设置了限制时，会显示已登录用户的使用计数。

- 要限制用户可使用的页数：
  在“设置模式”中，选择［用户控制］→［页数限制分组清单］。
- 要隐藏登录后可使用的页数：
  在“设置模式”中，禁用［用户控制］→［默认设置］→［登录后显示使用页数］。
- 要更改信息显示时间：
  在“设置模式”中，选择［系统设置］→［操作设置］→［信息时间设置］。

当您使用完机器并准备注销时，请轻击［注销］。
返回页首