选择符合图象类型的色彩设置

# 选择符合图象类型的色彩设置（高级色彩设置）

## 概述

机器打印驱动程序中可使用各种色彩设置以在各种情况下使用。这样可以使用最适合彩色图象类型的色彩设置打印。
高级色彩设置，如调整色调表现力的色彩管理设置和屏幕设置，也可以用来满足彩色图象打印的需要。
可以使用下列色彩管理设置。

Windows ICM*1： | 在Windows环境下的色彩管理方法
ColorSync： | 在Macintosh环境下的色彩管理方法
源配置： | 选择在计算机屏幕上显示图象使用的色彩配置文件。
渲染方式： | 将计算机屏幕上所显示图象的色彩平衡转换为可由机器打印的色彩平衡时所使用的标准值。
输出配置： | 为要打印的图象选择色彩配置文件
CMYK校正*2： | 打印CMYK图象时，校正图象以获得最佳打印效果。
筛选： | 选择适用于正在打印图象的图象处理方式。
中性灰： | 指定打印灰色区域所使用的墨粉颜色。
纯黑打印： | 仅使用黑色墨粉打印。
叠印： | 防止颜色边框产生白斑。
锐度： | 增强或光滑图象轮廓。
黑色叠印*3： | 防止黑色文字的轮廓变白。
CMYK模拟*3： | 调整色彩以模拟在打印过程中所使用的处理色所获得的打印效果。
模拟配置*3： | 选择过程色。

*1 在Windows Vista/Server 2008/7下使用PS打印驱动程序时无法使用。
*2 只可以在使用PCL6打印驱动程序时使用。
*3 只可以在使用PS打印驱动程序（Windows/Macintosh）时可以使用。

## 操作

Windows
单击［色彩］标签并选择［图象类型］。

- 标准：包括文字、照片、图形等的数据
- 图形：具有很多绘图或插图的数据
- 照片：照片数据或使用照片的数据
- CAD：工程绘图数据
- 扫描：通过扫描仪扫描的数据
- 色度：要打印与屏幕上显示颜色相同的数据
- 自定义：使用特殊设置打印的数据

单击［高级色彩］按钮并指定设置。
若要使用Windows ICM配置色彩管理，请在步骤1中将“图象类型”设置为［自定义］。然后，单击［Windows ICM］检选框以显示检选标志 。
如需配置“源配置”和其它详细色彩管理任务，请从菜单中选择所需设置。
在Windows Vista/Server 2008/7上使用PS打印驱动程序时，无法选择Windows ICM。

Macintosh
选择［色彩］。
选择［打印模式］。
如需使用Mac OS色彩管理功能，请选择［ColorSync］检选框以显示检选标志 。在这种情况下，则无法选择“图像类型”。
选择［图像类型］。

- 标准：包括文字、照片、图形等的数据
- 图形：具有很多绘图或插图的数据
- 照片：照片数据或使用照片的数据
- CAD：工程绘图数据
- 扫描：通过扫描仪扫描的数据
- 色度：要打印与屏幕上显示颜色相同的数据
- 自定义：使用特殊设置打印的数据

- 选择［自定义］时，请选择“中性灰色”。

单击［高级色彩］按钮并指定设置。
如需配置色彩管理设置，请从菜单中选择所需设置。如需设置“CMYK模拟”，请选择［CMYK模拟］检选框以显示 然后选择所需设置。

- 在Mac OS X v10.5、10.6、10.7或10.8中，单击［高级色彩］标签配置高级色彩设置。

返回页首