指定纸张位置

# 指定纸张位置（定位图象）

## 概述

该功能可将扫描原稿移动到特定位置以进行复印。
可以在任意需要的位置进行复印从而精确调整位置。
必须在扫描原稿前指定定位图象。

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［定位图象］键。
设置移动距离。

- 轻击正面或背面上表示移动距离的区域，然后使用数字键输入距离。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用 进行调整。
- 如果把［将反面的值调整为正面的值。］检选框设置为 ，则 会消失并且可以分别设置正面和反面。

完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
若要取消定位图象设置：
轻击［清除］键。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首