保存扫描操作

# 保存扫描操作（程序）

## 概述

该功能可以将多个设置集中保存为一个程序。使用简单的操作即可调用保存的程序。
例如，假设每月将A4尺寸的文件扫描成一个文件，然后发送至各分支部门。

- 将相同文件发送至各分支部门
- 装订成册文件的各页被依次发送
- 在发送之前将文件边上的污斑消除

未保存任务程序时 | 保存任务程序时
--- | ---

输入各分支部门的地址。
选择双页扫描。
指定边缘消除。
轻击［开始］键。
扫描并发送原稿。

轻击所保存程序的键。
轻击［开始］键。
扫描并发送原稿。

由于必须选择上述设置，因此每月发送文档需要耗费大量时间。 此外选择设置时有时会出现错误。 | 在保存了程序时，只需轻击程序键即可轻易地选好设置。 另外，会根据已保存的设置进行发送，因此不会出现错误。

要配置程序：
操作任意模式屏幕时，轻击操作面板上的［保存程序 - 设置当前保存］键。

- 保存在程序中的设置即使在程序用于发送后，仍然保留在程序中。可为发送反复使用相同的设置。
- 无法在程序中保存以下内容：
  - ［免提］键的轻击
  - 自定义尺寸
  - 卡片制作
  - 预览时的页面更改和未指定的边缘消除设置
  - 元数据输入
  - 发送设置
  - 发件人选择
- 最多可保存48个程序。
- 每个程序中最多可保存500个收件人。
- 指定为传真代码收件人的子地址和口令的程序会记录所有子地址和口令。

该功能无法在数据输入模式下使用。

## 操作

放置原稿，并轻击操作面板上的［调用程序］键。
根据程序中保存的功能，将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击所需的程序键。
配置其它设置。
对于调用的程序，请另外配置以下设置：

- 图象设置：扫描尺寸
- 发送尺寸、文件格式、色彩模式
- 发送设置
- 其它：定时发送、卡片制作、归档、临时保存、处理报告

当被保存在程序中时，不能另外指定该设置。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。

- 机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，将下一页原稿放在原稿台上并轻击［开始］键。
  重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。

返回页首