发送前提高扫描原稿的对比度

# 发送前提高扫描原稿的对比度（对比度）

## 概述

该功能不能在网络传真模式下使用。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

轻击［其它］键，然后轻击［对比度］键。
轻击 或滑动滑杆以调整对比度等级。
要取消对比度设置：
轻击［关］键。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。

返回页首