在各手册复印页上复印多页原稿

# 在各手册复印页上复印多页原稿（手册复印2合1/4合1）

## 概述

该功能可在一页手册复印纸上均匀地复印两页或四页原稿页。
将最少的复印件制成精致的书籍或手册时，该功能是非常便捷的。

- 手册复印2合1或4合1可以使用下列纸张尺寸和页数。
  纸张尺寸：A3、B4、A4R、11x17、8-1/2x14、8-1/2x11R、8K、16KR
  装订页数：最多15页
- 按从第一页至最后一页的顺序扫描原稿。由机器自动调整复印顺序。
  每张纸上将复印8页或16页原稿页面。如果原稿页数并非8的倍数，将自动在最后添加空白页面。

## 操作

放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

如果原稿为双面原稿，将其置于送稿器托盘中。
轻击［其它］键，然后轻击［手册复印］键。
选择装订边。
若要取消手册装订设置
轻击［关］键。
轻击［单面］或［双面］键以符合原稿。
不插入封面时，请转至步骤6。
插入封面时，轻击［封面设置］键，然后轻击［开］键。

- 要更改封页输入纸盒：
轻击［纸盒］键以显示纸盒选择屏幕。
轻击纸盒选择屏幕上的封面输入纸盒。
有关更多信息，请参阅“选择复印时的纸盒”。
- 若要在封面上进行复印，请选择［封面上复印（双面）］选框以显示 。

如果要在封面上复印，则不能使用标签页、投影胶片和标签纸。
在预览屏幕中确认预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击操作面板上的［多画面合一］键。
轻击想要使用的多画面合一类型纸张的按键。
必要时将旋转图象。
若要取消2合1、4合1设置：
轻击［关］键。
选择布局。
选择边线。
可在页面上各页之间插入线条。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首