跳过原稿中的空白页

# 跳过原稿中的空白页（空白页跳过）

## 概述

如果扫描原稿中包含空白页，该功能可将其跳过，仅复印非空白页。
机器可检测空白页，让您跳过无用的复印而无需检查原稿。

- 如果扫描了一侧为空白页的原稿，双面复印时会跳过空白页。
- 根据原稿，可能会将原稿中的某些非空白页当成是空白页不复印，也有可能检测不出空白页从而将空白页复印。

## 操作

放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［空白页跳过］键。
轻击［跳过空白页］键或［跳过空白和投影到背面的原稿］键。
若要取消空白页跳过设置：
轻击［关］键。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
检查确认信息，然后轻击［执行］键开始复印
在确认屏幕上，扫描的原稿张数出现在（A）处，（B）处是扫描的面数，（C）处为除空白页外的份数。例如，如果双面扫描了包括两张空白页的五张原稿，（A）处显示“5”，（B）处显示“10”，（C）处显示“8”。
返回页首