在复印件中插入纸张

# 在复印件中插入纸张（封面/插入纸张）

## 概述

该功能可将一张纸作为插入纸张插入到指定页面中。
插入纸张有两种。 可指定插入位置。
如果需要，插入封面。
插入封面时，请参阅“在复印件中插入封面”。
例：在第3页后插入纸张A，在第5页后插入纸张B。
插页示例
下面示例显示了使用上述两种复印模式在六张单面原稿或三张双面原稿插入纸张时的复印结果。
复印模式

- 单面原稿复印
- 双面原稿复印

单面原稿复印

插页设置条件 | 生成的复印件
--- | ---
在单面复印模式下插入纸张。 | 在双面复印模式下插入纸张。
不复印 | 在复印件的第二页和第三页之间插入纸张。 |
单面复印 | 在插入纸张上对第三页原稿进行单面复印。 |
双面复印 | 在插入纸张上对第三页和第四页原稿进行双面复印。 |

双面原稿复印

插页设置条件 | 生成的复印件
--- | ---
在单面复印模式下插入纸张。 | 在双面复印模式下插入纸张。
不复印 | 在复印件的第二页和第三页之间插入纸张。 |
单面复印 | 在插入纸张上对第三页原稿进行单面复印。 | *不复印第四页原稿。
双面复印 | 在插入纸张上对第三页和第四页原稿进行双面复印。 |

- 使用封面/插入纸张功能前，将插入纸张装入纸盒中。
- 选择封面/插入纸张功能前，将原稿放入送稿器托盘中，选择单面或双面复印，并选择复印份数及其它所需的复印设置。 完成这些设置后，进入下一步选择封面/插入纸张。
- 插入纸张和复印尺寸必须相同。
- 最多可插入100页。

- 原稿台不能用于此功能。
- 但需注意相同页无法添加两张插入纸张。
- 执行双面原稿的双面复印时，无法在同一张原稿的正反面之间将插入纸张插入。
- 此功能无法与鞍式装订功能同时使用。
- 在“设置模式”下禁用封面/插入纸张功能时，则无法使用该设置。

## 操作

将原稿置于送稿器托盘中，然后轻击［预览］键。

- 送稿器

轻击［其它］键，然后轻击［封面/插入纸张］键。
轻击［插入纸张］标签。
轻击插页显示键。
插入类型B设置与插入类型A设置相同。
使用数字键输入想要插入纸张的页数，然后轻击［确定］键。
插入纸张的总数显示在［确定］键上。 对插入纸张数重复这些步骤。
如果输入了错误的插页数：
轻击［页面布局］键并更改页数。

- 检查、编辑和删除封页和插入纸张的页面布局

完成设置后，依次轻击和［后退］键。
若要取消插入插入纸张：
轻击［CA］键。
轻击［变更］键。
仅插入插入纸张A时，轻击［不复印］键。
仅对插入纸张A进行复印时，轻击［单面］或［双面复印］键。
要更改插入纸张：
轻击［纸盒］键，选择装入插入纸张的纸盒。
在插入纸张的双面上进行复印时，无法使用标签页、投影胶片或标签纸作为插入纸张。 如果不在上面复印，则可插入标签纸。
完成设置后，轻击。
在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首