# 在网络传真模式下更改格式

## 概述

在网络传真模式下更改发送扫描图象的文件格式（文件类型和压缩模式）。
用于发送网络传真的文件格式一般设为［TIFF-F］。如果收件人的网络传真机器不支持完整模式（只支持简单模式），请选择［TIFF-S］格式。
选择了［TIFF-S］时，发送设置所受限制如下：

- 分辨率：可选择的分辨率为［200×100dpi］和［200×200dpi］。
  如果在选择［200×400dpi］、［400×400dpi］或［600×600dpi］分辨率后选择了［TIFF-S］，分辨率会自动改为［200×200dpi］。
- 发送尺寸：始终为A4R。
  如果在更改发送尺寸后选择了［TIFF-S］，发送尺寸会自动固定为A4R。如果扫描大于A4的尺寸，则会自动缩小为A4R。当广播发送中有此格式文件时，图象会以A4R尺寸发送给所有收件人。
- 其它：当选择了倍率设置并输入了原稿尺寸时，不能使用双页扫描、卡片制作、多画面合一或混合尺寸原稿功能。

## 操作

轻击［文件格式］键。
轻击［TIFF-S］或［TIFF-F］键指定文件格式。
如果选择了［TIFF-F］，选择压缩模式。
完成设置后，轻击 。
返回页首