在标签纸的标签上打印文本

# 在标签纸的标签上打印文本（标签纸设置／标签纸打印）

## 概述

在标签纸的标签上打印有两种方法：“标签纸设置”和“标签纸打印”。
标签纸设置
在应用程序中创建要打印在标签纸上的文字，然后在打印驱动程序属性窗口［高级］标签的［标签纸设置］中设置文字偏移距离。文字打印在标签上。
标签纸打印（仅PCL6）
在所需页之间插入标签纸时会被打印。
在打印驱动程序属性窗口［特殊模式］标签上的［标签纸打印］中，输入想要在标签上打印的文字。指定详细设置如标签尺寸、开始位置、标签间距，以及插入标签纸的页码。

- 这些功能在Windows环境下可用。
- 纸张必须装入手送纸盒中。

## 操作

Windows
标签纸设置
在软件应用程序中准备完要在标签纸上打印的数据后，请进行以下步骤操作：
单击［高级］标签并单击［标签纸设置］按钮。
直接输入数值或单击 按钮可指定图象偏移的距离。
选择纸张来源及类型。
单击［纸张］标签，然后在“纸张来源”中选择［手送纸盒］，在“纸张类型”中选择［标签纸］。
将手送纸盒的纸张类型设置为［标签纸］并将标签纸装入手送纸盒中。
标签纸打印（仅PCL6）
打开您想插入标签纸的数据，然后选择设置。
单击［特殊模式］标签。
选择［标签纸打印］并单击［设置］按钮。
选择标签位置设置。
对于商用标签纸，可以使用“用户设置”中的现有设置，如［A4-5tab-D］。对于其它类型的标签纸，可以直接输入或通过 按钮来改变初始标签的位置、间距以及标签宽度和标签长度。此外，可从“纸张尺寸”中选择标签纸的尺寸。
选择页面设置。
指定您想要插入标签纸的页面并输入您想要打印在标签上的文字。还可以选择文本的字体并调整布局。

- 将手送纸盒的纸张类型设置为［标签纸］并将标签纸装入手送纸盒中。
- 可以保存标签纸设置，并且可以从“用户设置”中打开保存的文件。

返回页首