# 装订分页器

## 概述

该设备可将各套纸张错开输出。如有必要，可将各套装订。
若要在打印纸上打孔，请安装选购的打孔组件。

- 功能名称
- 消耗品
- 装订分页器维护

功能名称
打开装订分页器时，可显示以下描述的零部件。
×
输出托盘
已装订和移位的输出稿可传送到该托盘。
该托盘可以滑动。拉伸扩展托盘可以输出大尺寸的纸张（A3W、A3、A4R、B4、B5R、8K、16KR、12 x 18、11 x 17、8-1/2 x 14、8-1/2 x 13、8-1/2 x 13-1/2、8-1/2 x 13-2/5、8-1/2 x 11R和7-1/4 x 10-1/2R尺寸）。
×
杆
用该杆移动装订分页器以清除卡纸、更换装订钉或者清除卡针。
×
打孔废屑盒（安装了打孔组件时）
可存放打孔时排出的打孔废屑。
×
前盖板
打开此盖板清除卡纸、更换装订钉、清除卡钉或者清除打孔纸屑盒。
×
装订盒
用来固定装订针盒。将装订盒拉出，更换装订针盒或清除卡针。
×
装订盒释放杆
使用该杆拆卸装订盒。
轻击名称以显示详细内容。

- 装订分页器无法与鞍式装订分页器同时安装。
- 打开电源时以及正在打印时要小心输出托盘，因为它会上下移动。

消耗品
装订分页器要求使用下列装订针盒：
装订针盒（大约5000根针/盒×3盒）
MX-SCX1
装订分页器维护
当装订针盒中的装订针用完时，操作面板上会显示一条信息。按照操作步骤更换装订针盒。

## 操作

更换装订针盒
打开盖板。
将杆向左侧按压时，将装订分页器滑到左侧直到其停止。
轻轻滑动装订分页器，直至其停住。
将装订盒释放杆向下压，然后取出装订盒。
将装订盒拉出到右侧。
从装订盒中取出空的装订针盒。
如图所示，将新的装订针盒插入装订盒。
将装订针盒推入直至其卡到位。
将装订盒放回原位。
将装订盒推入直至其卡到位。
将装订分页器滑动回右侧。
轻轻地将装订分页器滑动回右侧直到其锁定到原位。
关闭盖板。
应在装订整理功能下进行校验复印，以确保能正确装订。
返回页首