发件人信息临时更改

# 发件人信息临时更改（发件人选择）

## 概述

通过选择单独保存的数据，可以临时更改在发件人号码发送中使用的发件人信息。
更改了发件人信息的发送结束时，该功能被解除。

###### 如需为发件人选择功能保存要使用的发件人信息：

在“设置模式（管理员）”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［发件人名称和收件人设置］→［发件人选择创建］。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［其它］键，然后轻击［发件人选择］键。
轻击发件人信息键，指定用于发件人发送的发件人信息。
完成设置后，轻击 。
若要取消发件人信息设置：
轻击［清除］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。

轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
返回页首