为处理报告更改打印设置

# 为处理报告更改打印设置（处理报告）

## 概述

机器会自动打印出处理报告，以提醒您网络传真发送失败或广播发送已完成。
处理报告包含有关发送的描述信息（日期、开始时间、收件人名称、使用时间、页数、结果等）。

- 结果栏显示的信息

处理报告会根据设置模式下设置的条件进行打印。请根据需要选择发送的条件。

- 该功能不能用于扫描模式或数据输入模式。

- 对于广播发送，处理报告打印条件的更改适用于所有收件人。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

轻击［其它］键，然后轻击［处理报告］键。
轻击所需打印设置的键。
完成设置后，轻击 。
要取消处理报告设置：
轻击［不打印］键。

- 处理报告的打印条件如下：
  - “总是打印”：无论发送成功还是失败都打印处理报告。
  - “错误时打印”：当发送失败时打印处理报告。
  - “不打印”：不打印处理报告。
- 将［打印原稿图象］检选框设置为 ，以使处理报告中包含部分发送的原稿图象。免提、直接发送、轮询接收或传真代码发送不能使用报告打印。

轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。

返回页首