# 自动关闭电源定时器

该模式可关闭操作面板和定影组件的电源，并让机器在最低能耗状态下待机。
以待机状态经过设置的时间并未执行任何任务时，自动关闭电源定时器就会启用。
与预热模式相比，节能率会更高，但唤醒时间更长。
当机器处于自动关闭电源定时器模式时，［电源节省］按钮闪烁。
［电源节省］按钮未亮时按下［电源节省］按钮也会激活自动关闭电源定时器。
正在接收打印数据、正在输出传真数据或者当［电源节省］按钮正在闪烁时按下按钮，此模式会被清除。
要设置自动关闭电源定时器：
在“设置模式”中，请选择［节能设置］→［电源管理设置］→［自动电源关闭］。
进入自动电源关闭模式之前将显示信息15秒。要关闭信息并继续正常操作，轻击［继续］按钮。
正常操作时间延长结束之前，将再次显示信息15秒。
如果在显示信息后15秒内未采取任何操作，机器将进入自动电源关闭模式。
要设置信息的显示：
在“设置模式（管理员）”中，设置［节能设置］→［电源管理设置］→［延长预热/自动电源关闭模式的过度时间时显示信息］。
返回页首