发送相同的传真至多个收件人

# 发送相同的传真至多个收件人（广播发送）

## 概述

可以在一次操作中将传真发送到多个收件人，例如将报告发送给不同区域的分支部门。该功能被称作“广播发送”。
一次广播发送操作最多可同时发送给500个收件人。
将您经常使用的广播发送的收件人作为联系人或分组保存，可方便您的操作。一个联系人最多可保存500个收件人。
对于广播发送，只需轻击联系人或分组键即可调用多个传真号码。
如果已保存了地址，将［设置为常用地址］检选框设置为 后，使用快捷键也可以发送传真。如果想要临时从保存的地址中删除收件人，打开详情确认屏幕并删除屏幕中的收件人。
当用快捷键拨号时，所拨传真号码的个数即为您保存在快捷键中的收件人的个数。当使用一个保存有10个收件人的快捷键时，机器就会拨10个传真号码。

- 广播发送仅可用于内存发送。
- 如果该功能与“定时发送”组合使用，则可以在任何时间执行广播发送，如夜间。
  广播发送也可与其它便捷功能一起使用。
- 广播发送可以包括扫描到E-mail和网络传真收件人。如果［发送与网络传真地址相同的图象］检选框设置为 ，即使收件人支持彩色发送如扫描到E-mail功能传真所发送图象也会是相同的。
- 即使使用了彩色原稿，会以黑白发送到传真和网络传真收件人。长原稿也会以黑白发送。
- 如果想要将相同的图象以传真发送到所有收件人，轻击操作面板上的［发送与传真地址相同的图象］键。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定所有收件人。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

如果在用数字键输入一个收件人后，还想用数字键再输入另一个收件人，则应在输入下一收件人前轻击 。
使用快捷键输入收件人的前后可以将 省略。
如果在设置模式中启用了“广播须按下一地址键”，在指定下一收件人之前轻击 。
轻击操作面板上的［确认地址］键。
确认收件人。

###### 要取消指定的收件人：

轻击您想取消的收件人的快捷键，然后轻击操作面板上的［删除］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前确认图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，将下一页原稿放在原稿台上并轻击［开始］键。
  重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。

返回页首